{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Resumo","Planilha de Medição Completa"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":39,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Resumo","index":0,"n_rows":44,"n_cols":13,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,2,7,12],[10,3,10,8],[11,3,11,8],[22,3,22,8],[23,3,23,8],[17,3,17,8],[18,3,18,8],[19,3,19,8],[20,3,20,8],[21,3,21,8],[12,3,12,8],[13,3,13,8],[14,3,14,8],[15,3,15,8],[16,3,16,8],[24,3,24,8],[46,2,46,12],[43,2,43,8],[41,3,41,8],[25,3,25,8],[26,3,26,8],[27,3,27,8],[28,3,28,8],[29,3,29,8],[30,3,30,8],[31,3,31,8],[37,3,37,8],[38,3,38,8],[39,3,39,8],[42,3,42,8],[40,3,40,8],[32,3,32,8],[33,3,33,8],[34,3,34,8],[35,3,35,8],[36,3,36,8]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"RESUMO - REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CAFÉ E ADEQUAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E ÁREA DE CONVIVÊNCIA EXTERNA NA UNIDADE SENAC GUARAPUAVA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REV. 02. - 15.06.2023"]
[]
[null,null,"ITEM","SERVIÇOS/PARCELAS",null,null,null,null,null,"PREÇO UNITÁRIO MÃO DE OBRA","PREÇO UNITÁRIO\nMATERIAL","PREÇO TOTAL","%"]
[null,null,0,"ADMINISTRAÇÃO DA OBRA",null,null,null,null,null,85148.79,3758.5,88907,5.963045136610421E-2]
[null,null,1,"SERVIÇOS PRELIMINARES",null,null,null,null,null,19028.580000000002,41163.83,60192.680000000008,4.0371586909191334E-2]
[null,null,2,"MOVIMENTO DE TERRA",null,null,null,null,null,3972.69,19177.23,23076.21,1.5477350693635008E-2]
[null,null,3,"DEMOLIÇÕES E RETIRADAS",null,null,null,null,null,19798.030000000002,21979.21,41776.18,2.8019531305202239E-2]
[null,null,4,"ESTRUTURAS DE CONCRETO (FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA)",null,null,null,null,null,42709.430000000044,106679.41999999998,149390.47999999998,0.10019707955727854]
[null,null,5,"PAREDES / PAINÉIS / DIVISÓRIAS",null,null,null,null,null,1604.78,9128.9299999999967,10734.020000000002,7.1993707758982988E-3]
[null,null,6,"COBERTURA",null,null,null,null,null,418.57000000000005,1641.8899999999999,7405.3500000000013,4.966812096055203E-3]
[null,null,7,"ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA E APOIO PLACAS CIMENTÍCIAS",null,null,null,null,null,2874.23,19830.099999999999,22702.880000000001,1.5226956051947542E-2]
[null,null,8,"ESQUADRIAS - PORTAS",null,null,null,null,null,575.05999999999995,11956.41,12531.430000000002,8.4049043063284049E-3]
[null,null,9,"ESQUADRIAS - JANELAS",null,null,null,null,null,1094.2199999999998,82201.110000000015,83295.320000000007,5.5866664360332573E-2]
[null,null,10,"GUARDA CORPO E CORRIMÃO",null,null,null,null,null,1441.04,2623.25,4064.28,2.7259366627850456E-3]
[null,null,11,"ENTRADA DE ENERGIA",null,null,null,null,null,8103.27,62818.36,69834.249999999985,4.6838245001106352E-2]
[null,null,12,"ELETRODUTOS, CONEXÕES E CAIXAS DE PASSAGEM - REDE ELÉTRICA",null,null,null,null,null,10966.009999999998,24227.579999999998,35189.37000000001,2.360171883416207E-2]
[null,null,13,"QUADROS E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO",null,null,null,null,null,7827.5699999999988,17311.66,25139.169999999995,1.6860990181529301E-2]
[null,null,14,"FIOS E CABOS PARA INSTALAÇÕES",null,null,null,null,null,9843.7899999999991,37448.219999999994,47275.39,3.1707884015978599E-2]
[null,null,15,"TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS",null,null,null,null,null,1718.8200000000002,2379.6600000000003,4098.4299999999994,2.7488412700055389E-3]
[null,null,16,"LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS",null,null,null,null,null,4222.5,68513.83,72736.260000000009,4.8784640292466416E-2]
[null,null,17,"REDE LÓGICA E INSTALAÇÕES DE TELEFONIA",null,null,null,null,null,3027.1400000000003,12165.320000000002,15191.46,1.0189002178794891E-2]
[null,null,18,"INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO",null,null,null,null,null,10531.45,29956.71,40487.560000000005,2.7155246240591027E-2]
[null,null,19,"INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA",null,null,null,null,null,1854.6100000000001,2152.54,4007.11,2.687592405250766E-3]
[null,null,20,"CAIXAS DE INSPEÇÃO, POÇO DE VISITA, CAIXA SIFONADA E DE GORDURA",null,null,null,null,null,7531.4999999999991,20384.969999999998,27916.31,1.8723634424467013E-2]
[null,null,21,"APARELHOS SANITÁRIOS, METAIS E OUTROS",null,null,null,null,null,359,14354.08,14713.09,9.8681565871091611E-3]
[null,null,22,"IMPERMEABILIZAÇÕES",null,null,null,null,null,3269.8,8806.19,12075.84,8.0993373955352884E-3]
[null,null,23,"REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS",null,null,null,null,null,12865.17,10479.959999999999,23345.739999999998,1.5658126060666917E-2]
[null,null,24,"REVESTIMENTOS DE FORROS E TETOS",null,null,null,null,null,2626.5499999999997,11466.54,14093.670000000002,9.4527079251906163E-3]
[null,null,25,"SOLEIRAS E PINGADEIRAS EM GRANITO",null,null,null,null,null,438.09,2972.97,3410.85,2.2876772924750191E-3]
[null,null,26,"LASTROS E PISOS",null,null,null,null,null,8540.84,38359.729999999996,46900.3,3.145630893186923E-2]
[null,null,27,"PINTURA DE PISOS, PAREDES E TETOS",null,null,null,null,null,11416.66,14090.369999999999,25508.41,1.7108641635997686E-2]
[null,null,28,"PAVIMENTAÇÃO, MUROS, FECHOS E SERVIÇOS EXTERNOS",null,null,null,null,null,29297.390000000007,166359.17000000001,212261.26000000004,0.14236488399493857]
[null,null,29,"PAISAGISMO",null,null,null,null,null,27818.669999999995,254615.99999999997,282435.77,0.18943134339290715]
[null,null,30,"FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO ",null,null,null,null,null,0,437.95,437.95,2.9373565833719888E-4]
[null,null,31,"LIMPEZA FINAL",null,null,null,null,null,5617.67,4213.25,9832.39,6.5946421958627483E-3]
[null,null,"TOTAL",null,null,null,null,null,null,346541.9200000001,1123654.9399999997,1490966.4100000001,0.99999999999999978]

{"sheet":"Planilha de Medição Completa","index":1,"n_rows":542,"n_cols":15,"rows_kept":542,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,15,11,16],[1,1,1,14],[3,4,3,9],[11,4,11,9],[2,4,2,9],[4,4,4,9],[5,4,5,9],[6,4,6,9],[7,4,7,9],[8,4,8,9],[9,4,9,9],[10,4,10,9]]}
[]
[null,"SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC"]
[null,null,null,null,"DADOS DO PROJETO"]
[null,null,null,"Objeto:","CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR EM GUARAPUAVA"]
[null,null,null,"Endereço:","RUA PADRE CHAGAS, 3899, CENTRO, GUARAPUAVA-PR",null,null,null,null,null,"REV. 02. - 15.06.2023"]
[null,null,null,"Área Construída:","1.290,80 m²"]
[null,null,null,"Planilha referencial:","SINAPI NÃO DESONERADO 04/2023 - PARANÁ"]
[null,null,null,"Data da elaboração do orçamento:","2021-05-02"]
[null,null,null,"Empresa / Escritório:","CSC Engenharia Ltda"]
[null,null,null,"Orçamentista:","Engenheiro Civil e Eletricista João Ricardo Conte",null,null,null,null,null,"BDI NORMAL: 22,23%"]
[null,null,null,"Contato:","41-3109-8022",null,null,null,null,null,"BDI REDUZIDO: 13,78%"]
[null,null,null,"CREA:","PR-84.351/D"]
[null,"ITEM","REFERÊNCIA","CÓDIGO","DESCRIÇÃO (conforme tabela referêncial)","UNID","QUANT.","CUSTO UNITÁRIO MÃO DE OBRA","CUSTO UNITÁRIO\nMATERIAL","CUSTO UNITÁRIO TOTAL","BDI (%)","PREÇO UNITARIO TOTAL","PREÇO TOTAL MÃO DE OBRA","PREÇO TOTAL\nMATERIAL","PREÇO  TOTAL"]
[null,0,null,null,"ADMINISTRAÇÃO DA OBRA"]
[null,null,null,null,"A ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERÁ FATURADA DE ACORDO COM O ANDAMENTO FÍSICO DA OBRA."]
[null,"0.1","Composição Adaptada","COMP.0","ADMINISTRAÇÃO DE OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL, ENG. ELETRECISTA, RESP. PELA SEGURANÇA DO TRABALHO, ENCARREGADO DE OBRA E DEMAIS PROFISSIONAIS COM ENCARGOS TRABALHISTAS, INCLUSO CONSUMOS EM GERAL PARA A PERFEITA E TOTAL EXECUÇÃO DA OBRA","%",100,696.62759999999992,30.749400000000001,727.37699999999995,0.2223,889.07,85148.79,3758.5,88907]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 0",889.07,85148.79,3758.5,88907]
[null,1,null,null,"SERVIÇOS PRELIMINARES"]
[null,"1.1","Composição Adaptada","COMP.6","SERVENTE PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PERMANENTE DO CANTEIRO E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA, SANITÁRIOS E DEMAIS INSTALAÇÕES, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CONSIDERANDO 25 HORAS MENSAIS)","MÊS",6,582,46,628,0.2223,767.6,4268.2700000000004,337.35,4605.6000000000004]
[null,"1.2","Composição Adaptada","COMP.3","MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","UD",1,1667.4,288.89999999999998,1956.3,0.2223,2391.19,2038.06,353.12,2391.19]
[null,"1.3","Composição Adaptada","COMP.4","DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","UD",1,1078.4000000000001,327.3,1405.7,0.2223,1718.19,1318.13,400.06,1718.19]
[null,"1.4","Composição Adaptada","COMP.5","SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE OBRA - PROTEÇÃO COLETIVA (CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DURANTE AS FASES DE EXECUÇÃO DA OBRA).","UD",1,419.8,1972.88,2392.6799999999998,0.2223,2924.57,513.12,2411.4499999999998,2924.57]
[null,"1.5","Composição Adaptada","COMP.8","ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC)","UD",1,590.54999999999995,10.8,601.35,0.2223,735.03,721.83,13.2,735.03]
[null,"1.6","Composição Adaptada","COMP.9","LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE","M/MÊS",60,8.7100000000000009,23.85,32.56,0.2223,39.799999999999997,638.77,1749.11,2388]
[null,"1.7","Composição Adaptada","COMP.10","LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30M, ALT. 2,5M, TIPO SANITÁRIO/VESTIÁRIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA, COM INTERLIGAÇÃO À REDE PARA DESTINAÇÃO DOS RESÍVUOS. INTERLIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA.","MÊS",6,52.26,1101.74,1154,0.2223,1410.53,383.26,8079.94,8463.18]
[null,"1.8","Composição Adaptada","COMP.11","LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,5M, TIPO ALMOXARIFADO/ESCRITÓRIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA. INTERLIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA.","MÊS",6,52.26,765.28,817.54,0.2223,999.28,383.26,5612.41,5995.68]
[null,"1.9","Composição Adaptada","COMP.12","PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÃO 2,00X1,00M","M2    ",2,59.95,315.92,375.87,0.2223,459.43,146.55000000000001,772.3,918.86]
[null,"1.10","Composição SINAPI",94296,"TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",1,4256.01,370.33,4626.34,0.2223,5654.78,5202.12,452.65,5654.78]
[null,"1.11","Composição SINAPI",98459,"TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018","M2",118.74,18.149999999999999,129.93,148.08000000000001,0.2223,181,2634.22,18857.509999999998,21491.94]
[null,"1.12","Composição Adaptada","COMP.178","ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM CAVALETE COM QUADRO DE PROTEÇÃO","UD",1,340.08,1308.6600000000001,1648.74,0.2223,2015.25,415.68,1599.58,2015.25]
[null,"1.13","Composição SINAPI",99059,"LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018","M",10.52,28.41,40.840000000000003,69.25,0.2223,84.64,365.31,525.15,890.41]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 1",19381.29,19028.580000000002,41163.83,60192.680000000008]
[null,2,null,null,"MOVIMENTO DE TERRA"]
[null,"2.1","Composição Adaptada","COMP.179","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, INCLUSO CARREGAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.","M3",984.9,1.55,4.8,6.34,0.2223,7.75,1865.96,5778.45,7632.98]
[null,"2.2","Composição Adaptada","COMP.180","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE TXKM) (CONSIDERADO O VOLUME DE ESCAVAÇÃO X 1,4 FATOR DE EMPOLAMENTO X DMT 5KM), INCLUSO DESCARGA DO MATERIAL DO MATERIAL TRANSPORTADO","TXKM",6894.3,0.25,1.59,1.83,0.2223,2.2400000000000002,2106.73,13398.78,15443.23]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 2",9.99,3972.69,19177.23,23076.21]
[null,3,null,null,"DEMOLIÇÕES E RETIRADAS"]
[null,"3.1",null,null,"I.S. MASCULINO"]
[null,"3.1.1","Composição SINAPI",97644,"REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",2.93,7.78,2.98,10.76,0.2223,13.15,27.86,10.67,38.53]
[null,"3.2",null,null,"I.S. FEMININO"]
[null,"3.2.1","Composição SINAPI",97644,"REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",2.93,7.78,2.98,10.76,0.2223,13.15,27.86,10.67,38.53]
[null,"3.3",null,null,"SALA 4"]
[null,"3.3.1","Composição SINAPI",97644,"REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",2.31,7.78,2.98,10.76,0.2223,13.15,21.97,8.41,30.38]
[null,"3.3.2","Composição SINAPI",97622,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",0.35,46.08,19.63,65.709999999999994,0.2223,80.319999999999993,19.71,8.4,28.11]
[null,"3.4",null,null,"BIBLIOTECA"]
[null,"3.4.1","Composição SINAPI",97638,"REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",17.73,6.83,2.54,9.3699999999999992,0.2223,11.45,148.02000000000001,55.05,203.01]
[null,"3.4.2","Composição SINAPI",97640,"REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",3.53,1.51,0.52,2.0299999999999998,0.2223,2.48,6.52,2.2400000000000002,8.75]
[null,"3.4.3","Composição SINAPI",97644,"REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",2.1,7.78,2.98,10.76,0.2223,13.15,19.97,7.65,27.62]
[null,"3.4.4","Composição SINAPI",97645,"REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",2,21.47,16.829999999999998,38.299999999999997,0.2223,46.81,52.49,41.14,93.62]
[null,"3.4.5","Composição SINAPI",97638,"REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",2,6.83,2.54,9.3699999999999992,0.2223,11.45,16.7,6.21,22.9]
[null,"3.5",null,null,"HALL / C.I.M."]
[null,"3.5.1","Composição SINAPI",97640,"REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",0.3,1.51,0.52,2.0299999999999998,0.2223,2.48,0.55000000000000004,0.19,0.74]
[null,"3.5.2","Composição SINAPI",97644,"REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",2.31,7.78,2.98,10.76,0.2223,13.15,21.97,8.41,30.38]
[null,"3.5.3","Composição SINAPI",97645,"REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",37.65,21.47,16.829999999999998,38.299999999999997,0.2223,46.81,988.04,774.51,1762.4]
[null,"3.5.4","Composição SINAPI",97638,"REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",2,6.83,2.54,9.3699999999999992,0.2223,11.45,16.7,6.21,22.9]
[null,"3.6",null,null,"CAFÉ"]
[null,"3.6.1","Composição Adaptada","COMP.13","DEMOLIÇÃO DE ELEMENTO EM CONCRETO E REMOÇÃO DE TUBO DE DESCIDA DE ÁGUAS PLUVIAIS, PARA ADEQUAÇÃO CONFORME PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS - SEM REAPROVEITAMENTO.","UD",1,200.1,68.28,268.38,0.2223,328.04,244.58,83.46,328.04]
[null,"3.6.2","Composição SINAPI",97655,"REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",18.53,13.95,19.59,33.54,0.2223,41,315.95999999999998,443.7,759.73]
[null,"3.6.3","Composição SINAPI",97649,"REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",18.53,3.33,1.71,5.04,0.2223,6.16,75.42,38.729999999999997,114.14]
[null,"3.6.4","Composição SINAPI",97633,"DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",60.14,18.829999999999998,7.5,26.33,0.2223,32.18,1384.18,551.32000000000005,1935.31]
[null,"3.7",null,null,"CIRCULAÇÃO EXTERNA"]
[null,"3.7.1","Composição SINAPI",97633,"DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",28.87,18.829999999999998,7.5,26.33,0.2223,32.18,664.47,264.66000000000003,929.04]
[null,"3.7.2","Composição SINAPI",97631,"DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",28.87,2.77,1.08,3.85,0.2223,4.71,97.75,38.11,135.97999999999999]
[null,"3.8",null,null,"ESTACIONAMENTO E ÁREA DE CONVIVÊNCIA EXTERNA"]
[null,"3.8.1","Composição Adaptada","COMP.148","DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO ARMADO DE FORMA MECÂNICA, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL.","M2",49.78,10.93,8.16,19.09,0.2223,23.33,665.05,496.5,1161.3699999999999]
[null,"3.8.2","Composição Adaptada","COMP.149","DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL.","M2",511.21,10.93,8.16,19.09,0.2223,23.33,6829.63,5098.79,11926.53]
[null,"3.8.3","Composição Adaptada","COMP.181","RETIRADA DE POSTE E SEU RESPECTIVO PONTO DE ILUMINAÇÃO E LUMINÁRIA ","UD",15,31,11,42.01,0.2223,51.35,568.37,201.68,770.25]
[null,"3.9",null,null,"ÁREA ESCADA EXTERNA"]
[null,"3.9.1","Composição SINAPI",97622,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",0.39,46.08,19.63,65.709999999999994,0.2223,80.319999999999993,21.97,9.36,31.32]
[null,"3.10",null,null,"RETIRADA DE MURETA E GRADIL EXISTENTE"]
[null,"3.10.1","Composição Adaptada","COMP.150","REMOÇÃO DE GRADIL SEM REAPROVEITAMENTO","M2",341.13,9.59,3.51,13.1,0.2223,16.010000000000002,3998.68,1463.54,5461.49]
[null,"3.10.2","Composição Adaptada","COMP.151","REMOÇÃO MECANIZADA DE MURETA EM ALVENAIA E CONCRETO ARMADO","M3",9.27,71.430000000000007,27.92,99.35,0.2223,121.44,809.35,316.35000000000002,1125.75]
[null,"3.11",null,null,"ÁREA EXTERNA - INFRAESTRUTURA ELÉTRICA"]
[null,"3.11.1","Composição Adaptada","COMP.192","DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE FORMA MECÂNICA, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL.","M2",12,10.93,8.16,19.09,0.2223,23.33,160.32,119.69,279.95999999999998]
[null,"3.11.2","Composição Adaptada","COMP.197","REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ENTRADA DE ENERGIA A SER SUBSTITUÍDA. INCLUSO REMOÇÃO DO POSTE, REMOÇÃO DAS CAIXAS DE MEDIÇÃO, DEMOLIÇÕES NECESSÁRIAS, REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES, REMOÇÃO DE CABOS, REMOÇÃO DO POSTE E DEMAIS LEMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS","UD",1,520.53,187.89,708.42,0.2223,865.9,636.24,229.66,865.9]
[null,"3.12",null,null,"SUBSOLO - ADEQUAÇÃO INSTALAÇÃO BEBEDOUROS"]
[null,"3.12.1","Composição SINAPI",97638,"REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",5,6.83,2.54,9.3699999999999992,0.2223,11.45,41.74,15.52,57.25]
[null,"3.13",null,null,"SERVIÇO RELATIVO A TODAS AS DEMOLIÇÕES"]
[null,"3.13.1","Composição Adaptada","COMP.113","CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE DEMOLIÇÃO, CONFORME PGRCC. DEVERÁ SER GERADO TODOS OS MTR DO TRANSPORTE CONTENDO VOLUME, CLASSIFICAÇÃO DO RESÍDUO TRANSPORTADO E A SUA DESTINAÇÃO.","M3",125,12.54,76.37,88.92,0.2223,108.69,1915.96,11668.38,13586.25]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 3",2048.4199999999996,19798.030000000002,21979.21,41776.18]
[null,4,null,null,"ESTRUTURAS DE CONCRETO (FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA)"]
[null,"4.1",null,null,"LAJE GALERIA - CONSIDERADA A SEÇÃO PROJETADA (REPETIÇÃO 15X - 15 METROS)"]
[null,"4.1.1","Composição SINAPI",97084,"COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021","M2",30,0.56999999999999995,0.23,0.8,0.2223,0.98,20.9,8.43,29.4]
[null,"4.1.2","Composição SINAPI",94962,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",1.5,67.319999999999993,285.94,353.26,0.2223,431.79,123.43,524.26,647.69000000000005]
[null,"4.1.3","Composição SINAPI",97086,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021","M2",96.75,84.72,71.48,156.19999999999999,0.2223,190.92,10018.780000000001,8453.0499999999993,18471.509999999998]
[null,"4.1.4","Composição SINAPI",97096,"CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021","M3",16.05,17.28,481.49,498.77,0.2223,609.65,339,9445.83,9784.8799999999992]
[null,"4.1.5","Composição SINAPI",92769,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",705,2.4500000000000002,11.41,13.86,0.2223,16.940000000000001,2111.2199999999998,9832.24,11942.7]
[null,"4.1.6","Composição SINAPI",92771,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",250.5,0.92,10.52,11.44,0.2223,13.98,281.69,3221.08,3501.99]
[null,"4.1.7","Composição SINAPI",92772,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",366,0.49,9.09,9.58,0.2223,11.71,219.21,4066.52,4285.8599999999997]
[null,"4.2",null,null,"VIGAS APOIO GRADIL E VIGA APOIO PORTÕES (COMPRIMENTO TOTAL 194,53m - 49 REPETIÇÕES)"]
[null,"4.2.1","Composição Adaptada","COMP.114","ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA CONFORME PROJETO E FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO FCK=20MPA","M",294,29.12,60.34,89.47,0.2223,109.36,10464.450000000001,21683.55,32151.84]
[null,"4.2.2","Composição SINAPI",94962,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",2.4300000000000002,67.319999999999993,285.94,353.26,0.2223,431.79,199.95,849.3,1049.25]
[null,"4.2.3","Composição SINAPI",96536,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",258.72000000000003,37.590000000000003,58.81,96.4,0.2223,117.83,11887.22,18597.689999999999,30484.98]
[null,"4.2.4","Composição SINAPI",96557,"CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3",18.13,18.420000000000002,522.52,540.94000000000005,0.2223,661.19,408.19,11579.2,11987.37]
[null,"4.2.5","Composição SINAPI",92759,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",205.8,4.5,11.04,15.54,0.2223,18.989999999999998,1131.97,2777.1,3908.14]
[null,"4.2.6","Composição SINAPI",92761,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",328.3,1.95,11.54,13.49,0.2223,16.489999999999998,782.5,4630.78,5413.67]
[null,"4.3",null,null,"ARRIMO CONTENÇÃO RAMPA VEÍCULOS"]
[null,null,null,null,"SAPATAS"]
[null,"4.3.1","Composição SINAPI",94962,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",0.22,67.319999999999993,285.94,353.26,0.2223,431.79,18.100000000000001,76.89,94.99]
[null,"4.3.2","Composição SINAPI",96535,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",6.2,90.99,92.94,183.93,0.2223,224.82,689.55,704.32,1393.88]
[null,"4.3.3","Composição Adaptada","COMP.115","CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ","M3",0.94,25.06,494.34,519.4,0.2223,634.86,28.79,567.98,596.77]
[null,"4.3.4","Composição SINAPI",96544,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",27.4,5.37,12.39,17.760000000000002,0.2223,21.71,179.85,414.95,594.85]
[null,null,null,null,"PILARES"]
[null,"4.3.5","Composição SINAPI",92419,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",7.36,35.06,52.83,87.89,0.2223,107.43,315.39999999999998,475.27,790.68]
[null,"4.3.6","Composição Adaptada","COMP.116","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.","M3",0.36,34.43,508.3,542.74,0.2223,663.39,15.15,223.67,238.82]
[null,"4.3.7","Composição SINAPI",92759,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",8.8000000000000007,4.5,11.04,15.54,0.2223,18.989999999999998,48.4,118.75,167.11]
[null,"4.3.8","Composição SINAPI",92762,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",27.4,1.29,10.68,11.97,0.2223,14.63,43.2,357.68,400.86]
[null,null,null,null,"VIGAS"]
[null,"4.3.9","Composição SINAPI",94962,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",0.1,67.319999999999993,285.94,353.26,0.2223,431.79,8.23,34.950000000000003,43.18]
[null,"4.3.10","Composição SINAPI",96536,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",13.34,37.590000000000003,58.81,96.4,0.2223,117.83,612.91999999999996,958.93,1571.85]
[null,"4.3.11","Composição SINAPI",96557,"CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3",1.19,18.420000000000002,522.52,540.94000000000005,0.2223,661.19,26.79,760.02,786.82]
[null,"4.3.12","Composição SINAPI",92759,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",13.2,4.5,11.04,15.54,0.2223,18.989999999999998,72.599999999999994,178.12,250.67]
[null,"4.3.13","Composição SINAPI",92760,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",21.8,2.98,11.51,14.49,0.2223,17.71,79.41,306.7,386.08]
[null,"4.3.14","Composição SINAPI",92762,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",17.8,1.29,10.68,11.97,0.2223,14.63,28.07,232.36,260.41000000000003]
[null,"4.4",null,null,"ESCADA ACESSO EXTERNA"]
[null,null,null,null,"SAPATAS"]
[null,"4.3.1","Composição SINAPI",94962,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",0.11,67.319999999999993,285.94,353.26,0.2223,431.79,9.0500000000000007,38.450000000000003,47.5]
[null,"4.3.2","Composição SINAPI",96535,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",3.31,90.99,92.94,183.93,0.2223,224.82,368.13,376.02,744.15]
[null,"4.3.3","Composição Adaptada","COMP.115","CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ","M3",0.69,25.06,494.34,519.4,0.2223,634.86,21.14,416.92,438.05]
[null,"4.3.4","Composição SINAPI",96544,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",4.9000000000000004,5.37,12.39,17.760000000000002,0.2223,21.71,32.159999999999997,74.209999999999994,106.38]
[null,"4.3.5","Composição SINAPI",96545,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",17.3,3.9,12.21,16.11,0.2223,19.690000000000001,82.47,258.19,340.64]
[null,null,null,null,"PILARES"]
[null,"4.3.6","Composição SINAPI",92419,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",7.04,35.06,52.83,87.89,0.2223,107.43,301.69,454.6,756.31]
[null,"4.3.7","Composição Adaptada","COMP.116","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.","M3",0.35,34.43,508.3,542.74,0.2223,663.39,14.73,217.45,232.19]
[null,"4.3.8","Composição SINAPI",92759,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",8,4.5,11.04,15.54,0.2223,18.989999999999998,44,107.95,151.91999999999999]
[null,"4.3.9","Composição SINAPI",92762,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",27.5,1.29,10.68,11.97,0.2223,14.63,43.36,358.99,402.33]
[null,null,null,null,"VIGAS BALDRAME"]
[null,"4.3.10","Composição SINAPI",94962,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",0.09,67.319999999999993,285.94,353.26,0.2223,431.79,7.41,31.46,38.86]
[null,"4.3.11","Composição SINAPI",96536,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",6.25,37.590000000000003,58.81,96.4,0.2223,117.83,287.16000000000003,449.27,736.44]
[null,"4.3.12","Composição SINAPI",96557,"CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3",0.48,18.420000000000002,522.52,540.94000000000005,0.2223,661.19,10.81,306.56,317.37]
[null,"4.3.13","Composição SINAPI",92759,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",5,4.5,11.04,15.54,0.2223,18.989999999999998,27.5,67.47,94.95]
[null,"4.3.14","Composição SINAPI",92760,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",2.2000000000000002,2.98,11.51,14.49,0.2223,17.71,8.01,30.95,38.96]
[null,"4.3.15","Composição SINAPI",92761,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",14,1.95,11.54,13.49,0.2223,16.489999999999998,33.369999999999997,197.47,230.86]
[null,null,null,null,"VIGA"]
[null,"4.3.16","Composição SINAPI",96536,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",1.55,37.590000000000003,58.81,96.4,0.2223,117.83,71.22,111.42,182.64]
[null,"4.3.17","Composição Adaptada","COMP.118","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.","M3",0.12,36.03,507.74,543.77,0.2223,664.65,5.28,74.47,79.760000000000005]
[null,"4.3.18","Composição SINAPI",92759,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",1.1000000000000001,4.5,11.04,15.54,0.2223,18.989999999999998,6.05,14.84,20.89]
[null,"4.3.19","Composição SINAPI",92760,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",2.2000000000000002,2.98,11.51,14.49,0.2223,17.71,8.01,30.95,38.96]
[null,"4.3.20","Composição SINAPI",92761,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",3.9,1.95,11.54,13.49,0.2223,16.489999999999998,9.3000000000000007,55.01,64.31]
[null,null,null,null,"ESCADA"]
[null,"4.3.21","Composição SINAPI",101980,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",6.74,119.46,150.94999999999999,270.41000000000003,0.2223,330.52,984.15,1243.57,2227.6999999999998]
[null,"4.3.22","Composição Adaptada","COMP.117","CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.","M3",0.78,94.21,526.20000000000005,620.41999999999996,0.2223,758.34,89.82,501.68,591.51]
[null,"4.3.23","Composição SINAPI",95944,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG",3.5,8.92,13.43,22.35,0.2223,27.32,38.159999999999997,57.45,95.62]
[null,"4.3.24","Composição SINAPI",95945,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG",8.1,5.2,12.57,17.77,0.2223,21.72,51.48,124.45,175.93]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 4",11386.259999999997,42709.430000000044,106679.41999999998,149390.47999999998]
[null,5,null,null,"PAREDES / PAINÉIS / DIVISÓRIAS"]
[null,"5.1",null,null,"SALA 4"]
[null,"5.1.1","Composição SINAPI",103324,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",2.31,29.68,52.76,82.44,0.2223,100.77,83.8,148.97,232.78]
[null,"5.2",null,null,"BIBLIOTECA"]
[null,"5.2.1","Composição SINAPI",96359,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS","M2",22.07,17.170000000000002,94.37,111.54,0.2223,136.34,463.18,2545.7399999999998,3009.02]
[null,"5.2.2","Composição Adaptada","COMP.119","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÃ DE ROCHA ENSACADA, E=50MM","M3",22.07,3.48,29.57,33.049999999999997,0.2223,40.4,93.88,797.69,891.63]
[null,"5.3",null,null,"C.I.M. - TÉRREO"]
[null,"5.3.1","Composição SINAPI",96359,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS","M2",14.09,17.170000000000002,94.37,111.54,0.2223,136.34,295.70999999999998,1625.26,1921.03]
[null,"5.3.2","Composição SINAPI",96370,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2",0.6,9.93,57.2,67.13,0.2223,82.05,7.28,41.95,49.23]
[null,"5.3.3","Composição Adaptada","COMP.119","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÃ DE ROCHA ENSACADA, E=50MM","M3",14.69,3.48,29.57,33.049999999999997,0.2223,40.4,62.49,530.95000000000005,593.48]
[null,"5.4",null,null,"CAFÉ"]
[null,"5.4.1","Composição SINAPI",96359,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS","M2",6.68,17.170000000000002,94.37,111.54,0.2223,136.34,140.19,770.53,910.75]
[null,"5.4.2","Composição Adaptada","COMP.119","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÃ DE ROCHA ENSACADA, E=50MM","M3",6.68,3.48,29.57,33.049999999999997,0.2223,40.4,28.41,241.44,269.87]
[null,"5.5",null,null,"FECHAMENTO PLATIBANDA AMPLIAÇÃO CAFÉ"]
[null,"5.5.1","Composição Adaptada","COMP.124","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO PARA PLATIBANDA, EM PLACA CIMANTÍCIA 10MM (SEM AMIANTO), FIXADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA PROJETADA. INCLUSO IÇAMENTO E TODOS OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO.","M2    ",19,9.9499999999999993,66.31,76.260000000000005,0.2223,93.21,231.08,1539.96,1770.99]
[null,"5.6",null,null,"SUBSOLO - ADEQUAÇÃO INSTALAÇÃO BEBEDOUROS"]
[null,"5.6.1","Composição SINAPI",96359,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS","M2",5,17.170000000000002,94.37,111.54,0.2223,136.34,104.93,576.74,681.7]
[null,"5.6.2","Composição Adaptada","COMP.119","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÃ DE ROCHA ENSACADA, E=50MM","M3",5,3.48,29.57,33.049999999999997,0.2223,40.4,21.27,180.72,202]
[null,"5.7",null,null,"ESTACIONAMENTO / ÁREA DE CONVIVÊNCIA EXTERNA"]
[null,"5.7.1","Composição SINAPI",103324,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",2,29.68,52.76,82.44,0.2223,100.77,72.56,128.97999999999999,201.54]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 5",1083.7600000000002,1604.78,9128.9299999999967,10734.020000000002]
[null,6,null,null,"COBERTURA"]
[null,"6.1",null,null,"ÁREA AMPLIAÇÃO CAFÉ"]
[null,"6.1.1","Composição Adaptada","COMP.120","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TP40 TIPO SANDUÍCHE, 0,50MM COR BRANCO RAL9003 + PIR 50MM + TELHA PLANA 0,50MM COR BRANCO RAL9003 GALVALUME, INCLUSO IÇAMENTO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO.","M2",17.25,2.48,0.93,256.92,0.2223,314.02999999999997,52.29,19.61,5417.02]
[null,"6.1.2","Composição SINAPI",100327,"RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M",4.75,8.36,49.46,57.82,0.2223,70.67,48.54,287.16000000000003,335.68]
[null,"6.1.3","Composição SINAPI",94228,"CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",3.85,13.85,71.83,85.68,0.2223,104.73,65.180000000000007,338.02,403.21]
[null,"6.1.4","Composição Adaptada","COMP.121","CONTRA RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL","M     ",13.35,9.2899999999999991,41.03,50.31,0.2223,61.49,151.59,669.52,820.89]
[null,"6.1.5","Composição Adaptada","COMP.122","PINGADEIRA CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL","M     ",7.7,4.6399999999999997,20.51,25.15,0.2223,30.74,43.67,193.03,236.7]
[null,"6.1.6","Composição Adaptada","COMP.123","ADAPTAÇÃO DE SAÍDA DE CALHA EM CONCRETO, PARA INTERLIGAÇÃO EM NOVA DESCIDA DE ÁGUAS PLUVIAIS PROJETADA E INTERLIGAÇÃO COM CALHA DE CAPTAÇÃO DA NOVA COBERTURA","UD",1,46.88,110.08,156.96,0.2223,191.85,57.3,134.55000000000001,191.85]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 6",773.51,418.57000000000005,1641.8899999999999,7405.3500000000013]
[null,7,null,null,"ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA E APOIO PLACAS CIMENTÍCIAS"]
[null,"7.1",null,null,"COBERTURA AMPLIAÇÃO CAFÉ"]
[null,"7.1.1","Composição SINAPI",104467,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. INCLUSO JATEAMENTO ABRASIVO, PINTURA COM FUNDO TIPO ZARCÃO PULVERIZADA E ACABAMENTO COM PINTURA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO PULVERIZADA SOBRE PERFIL EXECUTADO EM FÁBRICA","KG",422.93,5.56,38.36,43.92,0.2223,53.68,2874.23,19830.099999999999,22702.880000000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 7",53.68,2874.23,19830.099999999999,22702.880000000001]
[null,8,null,null,"ESQUADRIAS - PORTAS"]
[null,"8.1",null,null,"I.S. MASCULINO"]
[null,"8.1.1","Composição Adaptada","COMP.125","PORTA EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA, UMA FOLHA ABRIR, 60X165CM, COM PUXADOR EM ALUMÍNIO E FECHADURA DO TIPO LIVRE/OCUPADO - INCLUSO CAIXÍLIO E VISTAS. CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO ARQUITETÔNICO.","UD",1,52.26,1228.3699999999999,1280.6300000000001,0.2223,1565.31,63.88,1501.44,1565.31]
[null,"8.1.2","Composição Adaptada","COMP.126","PORTA EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA, UMA FOLHA ABRIR, 90X165CM, COM PUXADOR EM ALUMÍNIO E FECHADURA DO TIPO LIVRE/OCUPADO - INCLUSO CAIXÍLIO E VISTAS. CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO ARQUITETÔNICO.","UD",1,58.58,1802.47,1861.05,0.2223,2274.7600000000002,71.599999999999994,2203.16,2274.7600000000002]
[null,"8.2",null,null,"I.S. FEMININO"]
[null,"8.2.1","Composição Adaptada","COMP.125","PORTA EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA, UMA FOLHA ABRIR, 60X165CM, COM PUXADOR EM ALUMÍNIO E FECHADURA DO TIPO LIVRE/OCUPADO - INCLUSO CAIXÍLIO E VISTAS. CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO ARQUITETÔNICO.","UD",1,52.26,1228.3699999999999,1280.6300000000001,0.2223,1565.31,63.88,1501.44,1565.31]
[null,"8.2.2","Composição Adaptada","COMP.126","PORTA EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA, UMA FOLHA ABRIR, 90X165CM, COM PUXADOR EM ALUMÍNIO E FECHADURA DO TIPO LIVRE/OCUPADO - INCLUSO CAIXÍLIO E VISTAS. CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO ARQUITETÔNICO.","UD",1,58.58,1802.47,1861.05,0.2223,2274.7600000000002,71.599999999999994,2203.16,2274.7600000000002]
[null,"8.3",null,null,"SALA 4"]
[null,"8.3.1","Composição Adaptada","COMP.127","INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA EXISTENTE, REALOCADA. CONSIDERADO SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO.","UD",1,29.55,47.22,76.77,0.2223,93.84,36.119999999999997,57.72,93.84]
[null,"8.4",null,null,"BIBLIOTECA"]
[null,"8.4.1","Composição Adaptada","COMP.128","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA COM LAMINADO MELAMÍNICO, 2 FOLHAS, 1,50X2,10M, INCLUSO MARCOS, BATENTES, ALIZARES, DOBRADIÇAS, FECHADURAS E PUXADORES, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO ARQUITETÔNICO.","UD",1,160.18,1717.44,1877.62,0.2223,2295.0100000000002,195.79,2099.23,2295.0100000000002]
[null,"8.5",null,null,"HALL / C.I.M."]
[null,"8.5.1","Composição SINAPI",90793,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",2,29.53,977.77,1007.3,0.2223,1231.22,72.19,2390.2600000000002,2462.44]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 8",11300.210000000001,575.05999999999995,11956.41,12531.430000000002]
[null,9,null,null,"ESQUADRIAS - JANELAS"]
[null,"9.1",null,null,"INSTRUTORES"]
[null,"9.1.1","Composição Adaptada","COMP.129","ADAPTAÇÃO DE ESQUADRIA EM ALUMÍNIO. DEVERÁ SER FORNECIDO ESQUADRIA DE CORRER NO VÃO EXISTENTE, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DOS PERFIS EXISTENTES E A DEQUAÇÃO PARA REAPROVEITAMENTO DOS VIDROS. MEDIDAS APROXIMADAS DA ESQUADRIA EXISTENTE 1,75 X 1,00M.","UD",1,25.98,794.98,820.96,0.2223,1003.46,31.76,971.7,1003.46]
[null,"9.2",null,null,"BIBLIOTECA"]
[null,"9.2.1","Composição Adaptada","COMP.130","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTIRA ELETROSTÁTICA BRANCA, CORRER 2 FOLHAS, 1,50 X 1,00M INCLUSO VIDRO LISO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE. ESQUADRIA CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO ARQUITETÔNICO.","UD",1,25.98,794.98,820.96,0.2223,1003.46,31.76,971.7,1003.46]
[null,"9.2.2","Composição Adaptada","COMP.131","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTIRA ELETROSTÁTICA BRANCA, CORRER 2 FOLHAS, 3,00 X 1,00M INCLUSO VIDRO LISO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE. ESQUADRIA CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO ARQUITETÔNICO.","UD",1,51.97,1589.97,1641.94,0.2223,2006.94,63.52,1943.42,2006.94]
[null,"9.3",null,null,"CAFÉ / FACHADA"]
[null,"9.3.1","Composição Adaptada","COMP.132","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL GLAZING; 14,73 X 2,60M - 33 FOLHAS (6 FOLHAS MAXIMO AR, 2 FOLHAS PORTA DE ABRIR COM MOLAS DE PISO E 25 FOLHAS FIXAS),  CONFORME DETALHAMENTO NO PROJETO ARQUITETÔNICO. INCLUI VIDRO LAMINADO 5MM + PVB + VIDRO LAMINADO 5MM. DEVERÁ SEGUIR O PADRÃO DE DETALHAMENTO CONSTANTE NO PROJETO ARQUITETÔNICO.","UD",1,457.38,57647.65,58105.03,0.2223,71021.78,559.05999999999995,70462.720000000001,71021.78]
[null,"9.3.2","Composição Adaptada","COMP.133","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL GLAZING; 1,81 X 1,64M - 4 FOLHAS (4 FOLHAS FIXAS),  CONFORME DETALHAMENTO NO PROJETO ARQUITETÔNICO. INCLUI VIDRO LAMINADO 5MM + PVB + VIDRO LAMINADO 5MM. DEVERÁ SEGUIR O PADRÃO DE DETALHAMENTO CONSTANTE NO PROJETO ARQUITETÔNICO.","UD",1,35.47,4332.2700000000004,4367.7299999999996,0.2223,5338.68,43.35,5295.33,5338.68]
[null,"9.3.3","Composição SINAPI",102235,"DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS","M2",4.71,63.36,444.02,507.38,0.2223,620.16999999999996,364.77,2556.2399999999998,2921]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 9",80994.490000000005,1094.2199999999998,82201.110000000015,83295.320000000007]
[null,10,null,null,"GUARDA CORPO E CORRIMÃO"]
[null,"10.1",null,null,"ESCADA À EXECUTAR"]
[null,"10.1.1","Composição Adaptada","COMP.134","GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4\u0094 ESPAÇADOS DE 1,00M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2\u0094, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1\u0094 E VERTICAIS DE 3/4\u0094, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. INCLUSO CORRIMÃO A DUAS ALTURAS, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO ARQUITETÔNICO.","M",4,294.74,536.54,831.28,0.2223,1016.07,1441.04,2623.25,4064.28]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 10",1016.07,1441.04,2623.25,4064.28]
[null,11,null,null,"ENTRADA DE ENERGIA"]
[null,"11.1.1","Composição SINAPI",93358,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021","M3",1.5,68.930000000000007,30.44,99.37,0.2223,121.46,126.38,55.81,182.19]
[null,"11.1.2","Composição SINAPI",93382,"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016","M3",1.5,24.84,12.62,37.46,0.2223,45.79,45.54,23.14,68.69]
[null,"11.1.3","Composição Adaptada","COMP.74","POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UD",1,191.47,1978.43,2169.91,0.2223,2652.28,234.03,2418.23,2652.28]
[null,"11.1.4","Composição Adaptada","COMP.75","CRUZETA FERRO GALVANIZADO ROSCA REF 3\" - PERFIL U PARA RDC (REDE DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTA)","UD",1,119.86,330.44,450.3,0.2223,550.4,146.5,403.9,550.4]
[null,"11.1.5","Composição Adaptada","COMP.76","CRUZETA DE CONCRETO 2M LARGURA - PARA FIXAÇÃO DE MUFLAS E PARA-RAIOS, INCLUSO SUPORTES FIXAÇÃO E PARAFUSOS.","UD",1,119.86,248.2,368.06,0.2223,449.88,146.5,303.37,449.88]
[null,"11.1.6","Composição Adaptada","COMP.77","MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.","UD",4,8.5,478.4,486.9,0.2223,595.14,41.56,2338.9899999999998,2380.56]
[null,"11.1.7","Composição Adaptada","COMP.79","PARA RAIO POLIMÉRICO 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UD",3,8.5,285.92,294.42,0.2223,359.87,31.17,1048.44,1079.6099999999999]
[null,"11.1.8","Composição SINAPI",91863,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",4,5.27,8.73,14,0.2223,17.11,25.77,42.68,68.44]
[null,"11.1.9","Composição SINAPI",91864,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",5,6.17,12.89,19.059999999999999,0.2223,23.3,37.71,78.78,116.5]
[null,"11.1.10","Composição Adaptada","COMP.80","ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO, PESADO, 3\". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","M",12,15.25,156.69,171.94,0.2223,210.16,223.68,2298.27,2521.92]
[null,"11.1.11","Composição Adaptada","COMP.81","CURVA 90° AÇO GALVANIZADO, PESADO, 3\". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","UD",2,13.29,117.31,130.6,0.2223,159.63,32.49,286.77999999999997,319.26]
[null,"11.1.12","Composição Adaptada","COMP.82","LUVA AÇO GALVANIZADO, PESADO, 3\". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","UD",2,9.74,24.76,34.5,0.2223,42.17,23.81,60.53,84.34]
[null,"11.1.13","Composição Adaptada","COMP.83","CABEÇOTE EM ALUMÍNIO PESADO, 3\". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","UD",2,9.74,58.63,68.37,0.2223,83.57,23.81,143.33000000000001,167.14]
[null,"11.1.14","Composição Adaptada","COMP.84","CABO COBRE TEMPERA MEIO DURA #16 MM2, ISOLAMENTO XLPE, PARA DERIVAÇÃO REDE COMPACTA COPEL","M",9,18.309999999999999,37.729999999999997,56.04,0.2223,68.5,201.42,415.06,616.5]
[null,"11.1.15","Composição SINAPI",96973,"CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M",15,18.23,48.02,52.89,0.2223,64.650000000000006,334.24,880.42,969.75]
[null,"11.1.16","Composição SINAPI",96976,"CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M",25,27.11,115.56,129.31,0.2223,158.06,828.41,3531.22,3951.5]
[null,"11.1.17","Composição SINAPI",92988,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",22,3.65,50.74,54.39,0.2223,66.48,98.15,1364.43,1462.56]
[null,"11.1.18","Composição SINAPI",92992,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",88,5.41,91.69,93.06,0.2223,113.75,581.91,9862.4,10010]
[null,"11.1.19","Composição Adaptada","COMP.85","TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UD",15,35.43,18.600000000000001,54.03,0.2223,66.040000000000006,649.59,341.02,990.6]
[null,"11.1.20","Composição Adaptada","COMP.86","TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UD",20,35.43,27.59,63.02,0.2223,77.03,866.12,674.47,1540.6]
[null,"11.1.21","Composição SINAPI",96985,"HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN",1,11.2,71.05,82.25,0.2223,100.53,13.69,86.84,100.53]
[null,"11.1.22","Composição Adaptada","COMP.87","CAIXA DE PASSAGEM 80X80X80 FUNDO BRITA PARA TAMPA E SUBTAMPA LACRÁVEL, PADRÃO COPEL.","UD",1,327.07,369.8,696.87,0.2223,851.78,399.78,452.01,851.78]
[null,"11.1.23","Composição Adaptada","COMP.88","TAMPA EM FERRO FUNDIDO E SUBTAMPA LACRÁVEL 80X80CM, PADRÃO COPEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","UD",1,63.52,837.46,900.98,0.2223,1101.27,77.64,1023.63,1101.27]
[null,"11.1.24","Composição SINAPI",102110,"SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",2,19.62,108.07,127.69,0.2223,156.08000000000001,47.96,264.19,312.16000000000003]
[null,"11.1.25","Composição Adaptada","COMP.89","CAIXA PARA TC'S TIPO M, PADRÃO COPEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","UD",1,255.06,1429.48,1684.54,0.2223,2059.0100000000002,311.76,1747.25,2059.0100000000002]
[null,"11.1.26","Composição Adaptada","COMP.90","CAIXA PARA MEDIÇÃO TIPO EN, PADRÃO COPEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","UD",1,255.06,3093.36,3348.42,0.2223,4092.77,311.76,3781.01,4092.77]
[null,"11.1.27","Composição Adaptada","COMP.91","CAIXA SECCIONADORA TIPO SC, PADRÃO COPEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","UD",1,255.06,2883.51,3138.57,0.2223,3836.27,311.76,3524.51,3836.27]
[null,"11.1.28","Composição Adaptada","COMP.92","DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UD",1,255.06,1122.06,1377.12,0.2223,1683.25,311.76,1371.49,1683.25]
[null,"11.1.29","Composição Adaptada","COMP.93","FITA DE AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA 6MM","M",4,0.88,4.96,5.84,0.2223,7.14,4.3,24.25,28.56]
[null,"11.1.30","Composição Adaptada","COMP.94","FECHO PARA FITA DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO FF-1","UD",4,1.33,8.18,9.5,0.2223,11.61,6.5,39.99,46.44]
[null,"11.1.31","Composição Adaptada","COMP.95","PLACA DE ALERTA \"PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO\"","UD",3,6.64,39.86,46.5,0.2223,56.84,24.35,146.16,170.52]
[null,"11.1.32","Composição Adaptada","COMP.96","PLACA DE ALERTA \"ESTA CHAVE NÃO DEVE SER MANOBRADA SOB CARGA\"","UD",1,6.64,39.86,46.5,0.2223,56.84,8.1199999999999992,48.72,56.84]
[null,"11.1.33","Composição Adaptada","COMP.97","PLACA DE ALERTA \"DISJUNTOR GERAL\"","UD",1,6.64,39.86,46.5,0.2223,56.84,8.1199999999999992,48.72,56.84]
[null,"11.1.34","Composição Adaptada","COMP.98","SUPORTE PARA LEITORA COPEL","UD",1,17.010000000000002,50.06,67.069999999999993,0.2223,81.98,20.79,61.19,81.98]
[null,"11.1.35","Composição Adaptada","COMP.99","CABO DE CONTROLE 7 NÚMEROS 2,5 MM² - [1 CABO 3X2,5MM² (BRANCO/VERMELHO/AMARELO) + 1 CABO 3X2,5MM² (BRANCO/VERMELHO/AMARELO) + 1 CABO 1X2,5MM² (PRETO)]. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","M",10,4.43,21.16,25.59,0.2223,31.28,54.15,258.64,312.8]
[null,"11.1.36","Composição Adaptada","COMP.101","MURETA DE MEDIÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, CONFORME PROJETOS E PADRÃO COPEL. INCLUSIVE ANTEPARO H=60CM EM ALVENARIA.","UD",1,830.21,2747.89,3578.09,0.2223,4373.5,1014.77,3358.75,4373.5]
[null,"11.1.37","Composição SINAPI",102105,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",1,419.47,17586.34,18005.810000000001,0.13780000000000001,20487.009999999998,477.27,20009.740000000002,20487.009999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 11",44969.27,8103.27,62818.36,69834.249999999985]
[null,12,null,null,"ELETRODUTOS, CONEXÕES E CAIXAS DE PASSAGEM - REDE ELÉTRICA"]
[null,"12.1",null,null,"GERAL"]
[null,"12.1.1","Composição Adaptada","COMP.78","PERFILADO 38 X 38, GALVANIZADO A FOGO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, SUPORTES, TIRANTES, PARAFUSOS, BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, CONEXÕES, DERIVAÇÕES, PORTA BOX E BOX DE SAÍDA PARA ELETRODUTOS. CEMAR OU SIMILAR. ","M",61.82,11.07,17.93,29,0.2223,35.450000000000003,836.48,1354.84,2191.52]
[null,"12.1.2","Composição Adaptada","COMP.203","PERFILADO 38 X 38, GALVANIZADO A FOGO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, SUPORTES, TIRANTES, PARAFUSOS, BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, CONEXÕES, DERIVAÇÕES, PORTA BOX E BOX DE SAÍDA PARA ELETRODUTOS. CEMAR OU SIMILAR. ","M",4,11.31,32.020000000000003,43.32,0.2223,52.95,55.3,156.55000000000001,211.8]
[null,"12.1.3","Composição SINAPI",91854,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",178.9,5.96,5.68,11.64,0.2223,14.23,1303.27,1242.04,2545.75]
[null,"12.1.4","Composição Adaptada","COMP.199","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","M     ",10.8,3.14,5.08,8.2200000000000006,0.2223,10.050000000000001,41.45,67.06,108.54]
[null,"12.1.5","Composição SINAPI",91856,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",81.900000000000006,6.61,8.49,15.1,0.2223,18.46,661.7,849.9,1511.87]
[null,"12.1.6","Composição Adaptada","COMP.200","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","M     ",353.4,3.81,8.09,11.89,0.2223,14.53,1645.77,3494.56,5134.8999999999996]
[null,"12.1.7","Composição SINAPI",97667,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",93.58,2.98,5.59,8.57,0.2223,10.48,340.86,639.4,980.72]
[null,"12.1.8","Composição SINAPI",97668,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",8.8000000000000007,4.18,8.02,12.2,0.2223,14.91,44.96,86.27,131.21]
[null,"12.1.9","Composição SINAPI",97670,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",46,7.63,15.47,23.1,0.2223,28.24,429,869.81,1299.04]
[null,"12.1.10","Composição Adaptada","COMP.15","ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50MM, GALVANIZADA A FOGO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, COM TAMPA, SEPTOS, INCLUINDO SUPORTES, TIRANTES, PARAFUSOS, BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, CONEXÕES, DERIVAÇÕES, PORTA BOX E BOX DE SAÍDA PARA ELETRODUTOS. CEMAR OU SIMILAR. ","M",32.299999999999997,24.36,44.48,68.84,0.2223,84.14,961.74,1756.08,2717.72]
[null,"12.1.11","Composição Adaptada","COMP.201","ELETROCALHA LISA 100 X 50MM, GALVANIZADA A FOGO, COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA E TAMPA GALVANIZADA A FOGO E COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, COM TAMPA, SEPTOS, INCLUINDO SUPORTES, TIRANTES, PARAFUSOS, BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, CONEXÕES, DERIVAÇÕES, PORTA BOX E BOX DE SAÍDA PARA ELETRODUTOS. CEMAR OU SIMILAR. ","M",2,24.9,65.47,90.37,0.2223,110.46,60.87,160.05000000000001,220.92]
[null,"12.1.12","Composição Adaptada","COMP.202","ELETROCALHA LISA 200 X 50MM, GALVANIZADA A FOGO, COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA E TAMPA GALVANIZADA A FOGO E COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, COM TAMPA, SEPTOS, INCLUINDO SUPORTES, TIRANTES, PARAFUSOS, BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, CONEXÕES, DERIVAÇÕES, PORTA BOX E BOX DE SAÍDA PARA ELETRODUTOS. CEMAR OU SIMILAR. ","M",29.3,25.21,123.35,148.56,0.2223,181.58,902.86,4417.58,5320.29]
[null,"12.1.13","Composição Adaptada","COMP.190","CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO PADRÃO COPEL E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO","UD",2,94.58,721.31,815.89,0.2223,997.26,231.21,1763.31,1994.52]
[null,"12.1.14","Composição Adaptada","COMP.191","CAIXA DE INSPEÇÃO PRE MOLDADA EM CONCRETO 30X30X30CM, E=5,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO","UD",29,55.38,187.26,242.63,0.2223,296.57,1963.04,6637.75,8600.5300000000007]
[null,"12.1.15","Composição SINAPI",90440,"FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","UN",5,88.92,31.9,120.82,0.2223,147.68,543.42999999999995,194.96,738.4]
[null,"12.1.16","Composição SINAPI",90441,"FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015","UN",2,113.56,40.76,154.32,0.2223,188.63,277.61,99.64,377.26]
[null,"12.1.17","Composição SINAPI",90105,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3",19.55,3.05,5.7,8.75,0.2223,10.7,72.88,136.21,209.19]
[null,"12.1.18","Composição SINAPI",93382,"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016","M3",19.55,24.84,12.62,37.46,0.2223,45.79,593.58000000000004,301.57,895.19]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 12",2262.1099999999997,10966.009999999998,24227.579999999998,35189.37000000001]
[null,13,null,null,"QUADROS E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO"]
[null,"13.1",null,null,"GERAL"]
[null,"13.1.1","Composição Adaptada","COMP.68","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO. CONFORME NBR IEC 60439-3, EMBUTIR - BRANCO, MONTAGEM EM TRILHO, TRIFÁSICO, COM BARRAMENTOS PARA NEUTRO (N) E PARA CONDUTOR DE PROTEÇÃO (PE) - TERRA, PARA CORRENTE NOMINAL DE 300A, COM DIMENSÕES EQUIVALENTES - CONSIDERANDO ESPAÇO RESERVA DE MÍNIMO CONFORME DIAGRAMAS, (QGBT-01 - MURETA MEDIÇÃO), REFERÊNCIA HEADING, SCHNEIDER, ABB, CEMAR, BRUSAMOLIN OU SIMILAR. EM SEU INTERIOR DEVEM SER INSTALADOS: 1 DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 300A (GERAL) COM CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO IEC 947-2 - ICU (MÍNIMO) 6 KA (220/127V), 1 DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 200A COM CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO IEC 947-2 - ICU (MÍNIMO) 25 KA (220/127V), 1 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR DE 63A COM CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO IEC 947-2 - ICU (MÍNIMO) 5 KA (220/127V), 2 DISJUNTORES CAIXA MOLDADA TRIPOLAR DE 50A COM CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO IEC 947-2 - ICU (MÍNIMO) 5 KA (220/127V), 1 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR DE 40A COM CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO IEC 947-2 - ICU (MÍNIMO) 5 KA (220/127V), 4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175V-8KA. ALÉM DISSO, NO INTERIOR DO QUADRO SERÁ MONTADO O QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 1 DISJUNTOR TIPO DIN TRIPOLAR 40A COM CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO IEC 947-2 - ICU (MÍNIMO) 5 KA, 15 DISJUNTORES TIPO DIN BIPOLAR 16A COM CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO IEC 947-2 - ICU (MÍNIMO) 5 KA, 2 DISJUNTORES TIPO DIN MONOPOLAR 10A COM CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO IEC 947-2 - ICU (MÍNIMO) 5 KA, 2 CONTATORAS 16A, 1 TIMER DIGITAL PARA TRILHO DIN, 2 LÂMPADAS SINALEIRO E 2 CHAVES SELETORA 3 POSIÇÕES FIXADAS SOBRE CONTRA TAMPA EM POLICARBONATO. QUADRO DEVERÁ POSSUIR FECHO RÁPIDO PARA TAMPA E CONTRA TAMPA. CONTRA TAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE. COM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA/EXTERNA. COM ATENDIMENTO A NR-10. QUADRO DEVERÁ SER PROTEGIDO CONTRA INTEMPÉREIS E JATOS DE ÁGUA (INSTALAÇÃO AO TEMPO).","UD",1,2524.9499999999998,6765.9,9290.85,0.2223,11356.21,3086.25,8269.9599999999991,11356.21]
[null,"13.1.2","Composição Adaptada","COMP.69","ADAPTAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE NO SUBSOLO (QD-S2 - SUBSOLO), COM A INCLUSÃO DE 1 NOVO CIRCUITO DECORRENTES DA INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS. FORNECIMENTO DE 1 DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 16A COM CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO IEC 947-2 - ICU (MÍNIMO) 5 KA (220/127V) EM QUADRO EXISTENTE.","UD",1,46.37,27.31,73.680000000000007,0.2223,90.06,56.68,33.380000000000003,90.06]
[null,"13.1.3","Composição Adaptada","COMP.70","ADAPTAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE NO TÉRREO (QD-ESTABILIZADO - TÉRREO), COM A INCLUSÃO DE 6 NOVOS CIRCUITOS DECORRENTES DA ADAPTAÇÃO DO LAYOUT DA BIBLIOTECA, CIM E HALL. FORNECIMENTO DE 3 DISJUNTORES DIN MONOPOLAR 16A COM CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO IEC 947-2 - ICU (MÍNIMO) 5 KA (220/127V) E 3 DISJUNTORES DIN MONOPOLAR 20A COM CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO IEC 947-2 - ICU (MÍNIMO) 5 KA (220/127V) EM QUADRO EXISTENTE.","UD",1,192.19,134.04,326.23,0.2223,398.75,234.91,163.84,398.75]
[null,"13.1.4","Composição Adaptada","COMP.71","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO CONFORME NBR IEC 60439-3, SOBREPOR - BRANCO, MONTAGEM EM TRILHO, TRIFÁSICO, COM BARRAMENTOS PARA NEUTRO (N) E PARA CONDUTOR DE PROTEÇÃO (PE) - TERRA, PARA CORRENTE NOMINAL DE 50A, COM DIMENSÕES EQUIVALENTES - CONSIDERANDO ESPAÇO RESERVA DE MÍNIMO CONFORME DIAGRAMAS, (QD-CAFÉ.1 - TÉRREO), REFERÊNCIA HEADING, SCHNEIDER, ABB, CEMAR, BRUSAMOLIN OU SIMILAR. EM SEU INTERIOR DEVEM SER INSTALADOS: 1 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR DE 63A (GERAL) COM CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO IEC 947-2 - ICU (MÍNIMO) 50 KA (220/127V), 5 DISJUNTORES DIN BIPOLAR DE 16A COM CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO IEC 947-2 - ICU (MÍNIMO) 5 KA (220/127V), 8 DISJUNTORES DIN BIPOLAR DE 20A COM CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO IEC 947-2 - ICU (MÍNIMO) 5 KA (220/127V), 2 DISJUNTORES DIN BIPOLAR DE 25A COM CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO IEC 947-2 - ICU (MÍNIMO) 5 KA (220/127V), 6 DISJUNTORES MONOPOLAR 16A COM CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO IEC 947-2 - ICU (MÍNIMO) 5 KA (220/127V), 4 DISJUNTORES MONOPOLAR 20A COM CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO IEC 947-2 - ICU (MÍNIMO) 5 KA (220/127V), 7 INTERRUPTORES DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - 30MA E 4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175V-8KA. QUADRO DEVERÁ POSSUIR FECHO RÁPIDO PARA TAMPA E CONTRA TAMPA. CONTRA TAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE. COM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA/EXTERNA. COM ATENDIMENTO A NR-10. ","UD",1,1751.36,4926.41,6677.77,0.2223,8162.24,2140.69,6021.55,8162.24]
[null,"13.1.5","Composição Adaptada","COMP.72","ADAPTAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE NO TÉRREO (QD1 - TÉRREO), COM A INCLUSÃO DE 8 NOVOS CIRCUITOS DECORRENTES DA ADAPTAÇÃO DO LAYOUT DA BIBLIOTECA, CIM E HALL. FORNECIMENTO DE 8 DISJUNTORES DIN MONOPOLAR 16A COM CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO IEC 947-2 - ICU (MÍNIMO) 5 KA (220/127V) EM QUADRO EXISTENTE.","UD",1,238.09,171.32,409.41,0.2223,500.42,291.02,209.4,500.42]
[null,"13.1.6","Composição Adaptada","COMP.198","DESCONEXÃO DOS CABOS QUE ALIMENTAM O QDG DA ENTRADA DE ENERGIA QUE SERÁ DESATIVADA, COM POSTERIOR CONEXÃO AO QGBT NOVO, QUE SERÁ INSTALADO COM A EXECUÇÃO DA NOVA ENTRADA DE ENERGIA. ADAPTAÇÃO DO CAMINHAMENTO E UTILIZAÇÃO DO RAMAL EXISTENTE, CONSIDERANDO A ENTRADA E CONEXÃO NO NOVO QUADRO E BARRAMENTO. DISJUNTOR ORÇADO NA INSTALAÇÃO DO QGBT.","UD",1,261.36,94.02,355.38,0.2223,434.38,319.45999999999998,114.92,434.38]
[null,"13.1.7","Composição Adaptada","COMP.177","CAIXA DE PASSAGEM AÇO PINTADA 300 X 300 X 100MM, EMBUTIR, COM TAMPA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","UD",1,16.940000000000001,69.650000000000006,86.6,0.2223,105.85,20.71,85.13,105.85]
[null,"13.1.8","Composição SINAPI",95801,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",1,17.75,28.01,45.76,0.2223,55.93,21.7,34.24,55.93]
[null,"13.1.9","Composição SINAPI",95802,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",12,23.27,33.53,56.8,0.2223,69.430000000000007,341.32,491.8,833.16]
[null,"13.1.10","Composição Adaptada","COMP.193","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE OU CAIXA PARA PERFILADO INCLUSO TOMADA 2P + T 10A - PONTO DE INTERLIGAÇÃO LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UD",32,22.18,38.69,60.87,0.2223,74.400000000000006,867.54,1513.31,2380.8000000000002]
[null,"13.1.11","Composição Adaptada","COMP.175","CAIXA LIGAÇÃO PVC P/ ELETRODUTOS 100X50MM  (4X2\") INSTALADA EM PAREDES DE DRYWALL E/OU PAREDES DE ALVENARIA","UD",57,6.42,5.37,11.79,0.2223,14.41,447.29,374.13,821.37]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 13",21262.079999999998,7827.5699999999988,17311.66,25139.169999999995]
[null,14,null,null,"FIOS E CABOS PARA INSTALAÇÕES"]
[null,"14.1",null,null,"GERAL"]
[null,"14.1.1","Composição SINAPI",91926,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",1343.56,1.28,3.18,4.46,0.2223,5.45,2102.06,5222.3,7322.4]
[null,"14.1.2","Composição SINAPI",91927,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",3352.35,1.28,3.69,4.97,0.2223,6.07,5244.9,15120.06,20348.759999999998]
[null,"14.1.3","Composição SINAPI",91928,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",95.25,1.72,5.12,6.84,0.2223,8.36,200.25,596.09,796.29]
[null,"14.1.4","Composição SINAPI",91931,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",85.5,2.25,7.99,10.24,0.2223,12.52,235.14,835.01,1070.46]
[null,"14.1.5","Composição SINAPI",92980,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",3,0.37,9.89,10.26,0.2223,12.54,1.36,36.270000000000003,37.619999999999997]
[null,"14.1.6","Composição SINAPI",92982,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",76.41,0.56000000000000005,15.67,16.23,0.2223,19.84,52.3,1463.51,1515.97]
[null,"14.1.7","Composição SINAPI",92986,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",305.62,3.07,34.53,37.6,0.2223,45.96,1146.83,12899,14046.3]
[null,"14.1.8","Composição Adaptada","COMP.183","CABO PPX1,5MM² PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","M",143,4.43,5.85,10.28,0.2223,12.57,774.31,1022.52,1797.51]
[null,"14.1.9","Composição Adaptada","COMP.194","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 3X2,5MM² PARA CHICOTE INTERNO AO MÓVEL, INCLUSO PLUG 2P+T 10A E COM TOMADA FINALIZADA NO MÓVEL","UD",4,17.72,51.84,69.56,0.2223,85.02,86.64,253.46,340.08]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 14",208.32999999999998,9843.7899999999991,37448.219999999994,47275.39]
[null,15,null,null,"TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS"]
[null,"15.1",null,null,"GERAL"]
[null,"15.1.1","Composição SINAPI",91953,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",2,15.97,18.75,34.72,0.2223,42.44,39.04,45.84,84.88]
[null,"15.1.2","Composição SINAPI",91959,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",1,23.49,29.42,52.91,0.2223,64.67,28.71,35.96,64.67]
[null,"15.1.3","Composição SINAPI",91967,"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",2,31.01,40.090000000000003,71.099999999999994,0.2223,86.91,75.81,98,173.82]
[null,"15.1.4","Composição SINAPI",92000,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",15,16.420000000000002,20.010000000000002,36.43,0.2223,44.53,301.05,366.87,667.95]
[null,"15.1.5","Composição SINAPI",92001,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",6,16.41,22.56,38.97,0.2223,47.63,120.35,165.45,285.77999999999997]
[null,"15.1.6","Composição SINAPI",92004,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",10,31.01,34.32,65.33,0.2223,79.849999999999994,379.04,419.49,798.5]
[null,"15.1.7","Composição SINAPI",92005,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",6,31.01,39.4,70.41,0.2223,86.06,227.42,288.95,516.36]
[null,"15.1.8","Composição SINAPI",92015,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",12,26.58,44.34,70.92,0.2223,86.69,389.86,650.36,1040.28]
[null,"15.1.9","Composição Adaptada","COMP.195","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 1 MÓDULO 2P+T 10 A E 1 MÓDULO 2P + T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","UD",1,38.51,49.71,88.22,0.2223,107.83,47.07,60.76,107.83]
[null,"15.1.10","Composição Adaptada","COMP.173","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM FURO 2X4\"","UD",4,5.67,7.17,12.83,0.2223,15.68,27.72,35.06,62.72]
[null,"15.1.11","Composição Adaptada","COMP.174","RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UD",2,14.88,41.01,55.88,0.2223,68.3,36.380000000000003,100.25,136.6]
[null,"15.1.12","Composição Adaptada","COMP.184","CONTROLADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR - 127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UD",2,18.97,46.09,65.06,0.2223,79.52,46.37,112.67,159.04]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 15",810.1099999999999,1718.8200000000002,2379.6600000000003,4098.4299999999994]
[null,16,null,null,"LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS"]
[null,"16.1",null,null,"GERAL"]
[null,"16.1.1","Composição Adaptada","COMP.49","LUMINÁRIA DE EMBUTIR 617X617MM CORPO EM CHAPA DE AÇO - BRANCA, SEM DIFUSOR, ALETAS EM ALUMINÍNIO IMPORTADO DE ALTO RENDIMENTO E PUREZA, COM 04 LÂMPADAS DE LED ENTRE 9-10W, 4000~4500K, BIVOLT, FP>0,92, IRC>80%, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4200 LUMENS (4X1050), VIDA MEDIANA DE 25.000 HORAS E GARANTIA DE 02 ANOS. (REFERÊNCIA LUMICENTER CAA01-E416, OU EQUIVALENTE TÉCNICO).  INCLUSO EXTENSÃO EM CABO PP 3X2,5 MM² COM PLUG (O CONDULETE EM ALUMÍNIO E A TOMADA ESTÃO ORÇADOS EM SEPARADO).","UD",26,44.29,356.62,400.91,0.2223,490.03,1407.53,11333.31,12740.78]
[null,"16.1.2","Composição Adaptada","COMP.51","LUMINÁRIA DE EMBUTIR 618X618MM CORPO EM CHAPA DE AÇO - BRANCA, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO, REFLETORMULTIFACETADO EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, COM 04 LÂMPADAS DE LED ENTRE 9-10W, 4000~4500K, BIVOLT, FP>0,92, IRC>80%, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 3480 LUMENS (4X870), VIDA MEDIANA DE 25.000 HORAS E GARANTIA DE 02 ANOS. (REFERÊNCIA LUMILUZ LDD 4X16W, OU EQUIVALENTE TÉCNICO).  INCLUSO EXTENSÃO EM CABO PP 3X2,5 MM² COM PLUG (O CONDULETE EM ALUMÍNIO E A TOMADA ESTÃO ORÇADOS EM SEPARADO).","UD",6,48.72,358.2,406.92,0.2223,497.38,357.3,2626.97,2984.28]
[null,"16.1.3","Composição Adaptada","COMP.43","REFLETOR/HOLOFOTE BRANCO LED 100W - 6500K - 9000LM, OU CONFORME INDICADO, IP 65, 100-250V, INSTALADO EM BRAÇO DE APOIO PARA ILUMINAÇÃO DO TOTEM. (REF: MINI REFLETOR MICRO LED SMD - ARCO ÍRIS LED, OU EQUIVALENTE TÉCNICO)","UD",2,13.78,167.03,180.81,0.2223,221,33.69,408.32,442]
[null,"16.1.4","Composição Adaptada","COMP.53","REFLETOR BRANCO LED 100W - 6500K - 9000LM, OU CONFORME INDICADO, IP 65, 100-250V, INSTALADO EM CAIXA DE PASSAGEM PARA ILUMINAÇÃO DOS MASTROS. (REF: MINI REFLETOR MICRO LED SMD - ARCO ÍRIS LED, OU EQUIVALENTE TÉCNICO)","UD",5,13.78,174.14,187.92,0.2223,229.69,84.22,1064.26,1148.45]
[null,"16.1.5","Composição Adaptada","COMP.54","POSTE COM 5 METROS DE ALTURA EM AÇO GALVANIZADO, COR GRAFITE E ENCAIXE DE 60MM COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA COM 2 MÓDULOS LED SMD, 78W (REF.: LEX05-S1M850FWX LUMICENTER OU SIMILAR), FIXADO EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","UD",11,87.01,1489.91,1576.92,0.2223,1927.47,1169.8800000000001,20032.29,21202.17]
[null,"16.1.6","Composição Adaptada","COMP.55","POSTE COM 5 METROS DE ALTURA EM AÇO GALVANIZADO, COR GRAFITE E ENCAIXE DE 60MM COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA COM 2 MÓDULOS LED SMD, 78W (REF.: LEX01-S2M750 LUMICENTER OU SIMILAR), FIXADO EM BASE DE CONCRETO E CAIXA DE PASSAGEM NO PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","UD",11,87.01,2458.0100000000002,2545.02,0.2223,3110.78,1169.8800000000001,33048.68,34218.58]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 16",6476.35,4222.5,68513.83,72736.260000000009]
[null,17,null,null,"REDE LÓGICA E INSTALAÇÕES DE TELEFONIA"]
[null,"17.1",null,null,"GERAL"]
[null,"17.1.1","Composição SINAPI",91863,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",40.35,5.27,8.73,14,0.2223,17.11,259.92,430.56,690.39]
[null,"17.1.2","Composição SINAPI",91864,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",7.35,6.17,12.89,19.059999999999999,0.2223,23.3,55.43,115.8,171.26]
[null,"17.1.3","Composição SINAPI",97667,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",26.2,2.98,5.59,8.57,0.2223,10.48,95.43,179.02,274.58]
[null,"17.1.4","Composição SINAPI",91834,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",2.85,5.94,7.18,13.12,0.2223,16.04,20.69,25.01,45.71]
[null,"17.1.5","Composição SINAPI",95801,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",5,17.75,28.01,45.76,0.2223,55.93,108.48,171.18,279.64999999999998]
[null,"17.1.6","Composição SINAPI",95802,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",2,23.27,33.53,56.8,0.2223,69.430000000000007,56.89,81.97,138.86000000000001]
[null,"17.1.7","Composição Adaptada","COMP.196","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","UD",7,33.22,59.78,92.99,0.2223,113.66,284.23,511.48,795.62]
[null,"17.1.8","Composição Adaptada","COMP.15","ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50MM, GALVANIZADA A FOGO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, COM TAMPA, SEPTOS, INCLUINDO SUPORTES, TIRANTES, PARAFUSOS, BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, CONEXÕES, DERIVAÇÕES, PORTA BOX E BOX DE SAÍDA PARA ELETRODUTOS. CEMAR OU SIMILAR. ","M",4,24.36,44.48,68.84,0.2223,84.14,119.1,217.47,336.56]
[null,"17.1.9","Composição Adaptada","COMP.175","CAIXA LIGAÇÃO PVC P/ ELETRODUTOS 100X50MM  (4X2\") INSTALADA EM PAREDES DE DRYWALL E/OU PAREDES DE ALVENARIA","UD",8,6.42,5.37,11.79,0.2223,14.41,62.78,52.51,115.28]
[null,"17.1.10","Composição Adaptada","COMP.17","CONJUNTO COM 1 TOMADA RJ-45 (1 MÓDULO), CAT.6, INSTALADO EM CONDULETE DE ALUMÍNIO. INCLUSO PLACA E SUPORTE. TODAS TOMADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETA IMPRESSA ADESIVA, COM INFORMAÇÕES DOS PONTOS.","UD",2,9.1300000000000008,44.82,53.95,0.2223,65.94,22.32,109.57,131.88]
[null,"17.1.11","Composição Adaptada","COMP.18","CONJUNTO COM 1 TOMADA RJ-45 (1 MÓDULO) MÉDIA, CAT.6, INSTALADOS EM CAIXA DE LUZ EMBUTIDA EM ALVENARIA. INCLUSO PLACA E SUPORTE. TODAS TOMADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETA IMPRESSA ADESIVA, COM INFORMAÇÕES DOS PONTOS.","UD",1,9.1300000000000008,44.82,53.95,0.2223,65.94,11.16,54.78,65.94]
[null,"17.1.12","Composição Adaptada","COMP.19","CONJUNTO COM 2 TOMADAS RJ-45 (2 MÓDULOS), CAT.6, INSTALADOS EM CAIXA DE LUZ EMBUTIDA EM ALVENARIA. INCLUSO PLACA E SUPORTE. TODAS TOMADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETA IMPRESSA ADESIVA, COM INFORMAÇÕES DOS PONTOS.","UD",7,13.7,83.89,97.59,0.2223,119.28,117.22,717.77,834.96]
[null,"17.1.13","Composição Adaptada","COMP.20","GUIA DE CABOS  1U, REF. FURUKAWA OU SIMILAR","UD",1,6.88,22.45,29.32,0.2223,35.840000000000003,8.41,27.44,35.840000000000003]
[null,"17.1.14","Composição SINAPI",98297,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",562.5,0.18,8.8699999999999992,9.0500000000000007,0.2223,11.06,123.76,6098.51,6221.25]
[null,"17.1.15","Composição SINAPI",98302,"PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN",1,274.61,1398.82,1673.43,0.2223,2045.43,335.66,1709.78,2045.43]
[null,"17.1.16","Composição Adaptada","COMP.22","PATCH CORD 1,50M, RJ-45/RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADO EM RACK E/OU PONTOS TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","UD",26,8.86,31.2,40.06,0.2223,48.97,281.57,991.53,1273.22]
[null,"17.1.17","Composição Adaptada","COMP.23","PATCH CORD 2,50M, RJ-45/RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADO EM RACK E/OU PONTOS TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","UD",8,8.86,43.56,52.42,0.2223,64.069999999999993,86.64,425.95,512.55999999999995]
[null,"17.1.18","Composição Adaptada","COMP.109","CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DA REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (CATEGORIA 6) COM CERTIFICADORA FLUKE COM CALIBRAGEM ATUALIZADA E EMISSÃO DE LAUDO. IDENTIFICAR TODOS OS PONTOS COM ETIQUETAS IMPRESSAS POR ETIQUETADORA.","UD",17,47.04,11.79,58.83,0.2223,71.91,977.45,244.99,1222.47]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 17",2932.94,3027.1400000000003,12165.320000000002,15191.46]
[null,18,null,null,"INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO"]
[null,"18.1",null,null,"INSTALAÇÕES DE ESGOTO"]
[null,"18.1.1","Composição SINAPI",91792,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",6,41.22,30.98,72.2,0.2223,88.25,302.3,227.2,529.5]
[null,"18.1.2","Composição SINAPI",91793,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015","M",30,47.39,57.34,104.73,0.2223,128.01,1737.74,2102.6,3840.3]
[null,"18.1.3","Composição SINAPI",91794,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015","M",25,16.02,31.88,47.9,0.2223,58.55,489.53,974.17,1463.75]
[null,"18.1.4","Composição SINAPI",91795,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015","M",15,28.26,47.78,76.040000000000006,0.2223,92.94,518.13,876.02,1394.1]
[null,"18.1.5","Composição SINAPI",90099,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3",12,5.54,10.35,15.89,0.2223,19.420000000000002,81.260000000000005,151.81,233.04]
[null,"18.1.6","Composição SINAPI",93382,"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016","M3",12,24.84,12.62,37.46,0.2223,45.79,364.34,185.11,549.48]
[null,"18.2",null,null,"INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS"]
[null,"18.2.1","Composição SINAPI",91795,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015","M",2,28.26,47.78,76.040000000000006,0.2223,92.94,69.08,116.8,185.88]
[null,"18.2.2","Composição SINAPI",91791,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",34,7.01,69.819999999999993,76.83,0.2223,93.91,291.32,2901.59,3192.94]
[null,"18.2.3","Composição Adaptada","COMP.137","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.","M",6,25.94,68.760000000000005,94.71,0.2223,115.76,190.24,504.27,694.56]
[null,"18.2.4","Composição SINAPI",92210,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",72,25.92,118.21,144.13,0.2223,176.17,2281.11,10403.14,12684.24]
[null,"18.2.5","Composição SINAPI",92212,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",6,37.26,212.87,250.13,0.2223,305.73,273.26,1561.15,1834.38]
[null,"18.2.6","Composição SINAPI",102989,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M",35,10.27,16.649999999999999,26.92,0.2223,32.9,439.36,712.3,1151.5]
[null,"18.2.7","Composição SINAPI",90099,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3",84,5.54,10.35,15.89,0.2223,19.420000000000002,568.80999999999995,1062.67,1631.28]
[null,"18.2.8","Composição SINAPI",93382,"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016","M3",67.2,24.84,12.62,37.46,0.2223,45.79,2040.32,1036.5899999999999,3077.09]
[null,"18.2.9","Composição Adaptada","COMP.138","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,10 M, H=0,25 M, L=0,30M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL, INCLUSO GRELHA DE FERRO FUNDIDO 20 CM.","M",8,50.81,362.46,413.24,0.2223,505.1,496.84,3544.28,4040.8]
[null,"18.2.10","Composição Adaptada","COMP.139","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,10 M, H=0,25 M, L=0,35M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL, INCLUSO GRELHA DE FERRO FUNDIDO 25 CM.","M",6,52.88,490.47,543.34,0.2223,664.12,387.81,3597.01,3984.72]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 18",2484.8000000000002,10531.45,29956.71,40487.560000000005]
[null,19,null,null,"INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA"]
[null,"19.1",null,null,"PVC"]
[null,"19.1.1","Composição SINAPI",91785,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",36,31.13,21.73,52.86,0.2223,64.61,1369.81,956.18,2325.96]
[null,"19.1.2","Composição SINAPI",91786,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",15,13.58,22.76,36.340000000000003,0.2223,44.42,248.98,417.29,666.3]
[null,"19.2",null,null,"PPR"]
[null,"19.2.1","Composição SINAPI",96679,"TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",8,10.15,53.69,63.84,0.2223,78.03,99.25,525,624.24]
[null,"19.2.2","Composição SINAPI",96690,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",3,13.41,19.670000000000002,33.08,0.2223,40.43,49.17,72.13,121.29]
[null,"19.2.3","Composição SINAPI",96691,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",4,13.4,28.59,41.99,0.2223,51.32,65.52,139.78,205.28]
[null,"19.2.4","Composição SINAPI",96713,"TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",1,17.899999999999999,34.49,52.39,0.2223,64.040000000000006,21.88,42.16,64.040000000000006]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 19",342.85,1854.6100000000001,2152.54,4007.11]
[null,20,null,null,"CAIXAS DE INSPEÇÃO, POÇO DE VISITA, CAIXA SIFONADA E DE GORDURA"]
[null,"20.1",null,null,"ÁGUAS PLUVIAIS"]
[null,"20.1.1","Composição SINAPI",97961,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN",6,728.59,1521.74,2250.33,0.2223,2750.58,5343.33,11160.14,16503.48]
[null,"20.1.2","Composição Adaptada","COMP.140","POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M,  ALTURA VARIÁVEL CONFORME NÍVEIS PROJETADOS., EXCLUINDO TAMPÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UD",1,319.81,1050.26,1370.07,0.2223,1674.64,390.9,1283.73,1674.64]
[null,"20.1.3","Composição Adaptada","COMP.141","TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","UD",1,84.62,708.42,793.04,0.2223,969.33,103.43,865.9,969.33]
[null,"20.1.4","Composição SINAPI",90099,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3",15.12,5.54,10.35,15.89,0.2223,19.420000000000002,102.39,191.28,293.63]
[null,"20.1.5","Composição SINAPI",93382,"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016","M3",4.54,24.84,12.62,37.46,0.2223,45.79,137.84,70.03,207.89]
[null,"20.2",null,null,"ESGOTO"]
[null,"20.2.1","Composição Adaptada","COMP.142","CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, PARA INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS,  ALTURA VARIÁVEL CONFORME NÍVEIS PROJETADOS. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=800MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UD",3,71.88,312.05,383.91,0.2223,469.25,263.58,1144.26,1407.75]
[null,"20.2.2","Composição SINAPI",98105,"CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN",1,320.72000000000003,370.94,691.66,0.2223,845.42,392.02,453.4,845.42]
[null,"20.2.3","Composição Adaptada","COMP.143","CAIXA SIFONADA EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, PARA INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS,  ALTURA VARIÁVEL CONFORME NÍVEIS PROJETADOS. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=800MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UD",1,71.88,312.05,383.91,0.2223,469.25,87.86,381.42,469.25]
[null,"20.2.4","Composição Adaptada","COMP.141","TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","UD",5,84.62,708.42,793.04,0.2223,969.33,517.16,4329.51,4846.6499999999996]
[null,"20.2.5","Composição SINAPI",90099,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3",10.8,5.54,10.35,15.89,0.2223,19.420000000000002,73.13,136.63,209.74]
[null,"20.2.6","Composição SINAPI",93382,"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016","M3",3.24,24.84,12.62,37.46,0.2223,45.79,98.37,49.98,148.36000000000001]
[null,"20.2.7","Composição Adaptada","COMP.144","CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA COM GRELHA INOX SISTEMA ABRE E FECHA","UD",3,5.86,86.91,92.77,0.2223,113.39,21.49,318.69,340.17]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 20",8391.61,7531.4999999999991,20384.969999999998,27916.31]
[null,21,null,null,"APARELHOS SANITÁRIOS, METAIS E OUTROS"]
[null,"21.1","Composição SINAPI",94495,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",1,6.43,58.01,64.44,0.2223,78.77,7.86,70.91,78.77]
[null,"21.2","Composição SINAPI",89987,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",4,9.58,89.38,98.96,0.2223,120.96,46.84,437,483.84]
[null,"21.3","Composição Adaptada","COMP.145","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO 2 TORNEIRAS. REF.: IBBL 300PDF OU EQUIVALENTE TÉCNICO.","",4,62.24,2831.99,2894.23,0.2223,3537.62,304.3,13846.17,14150.48]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 21",3737.35,359,14354.08,14713.09]
[null,22,null,null,"IMPERMEABILIZAÇÕES"]
[null,"22.1",null,null,"CIRCULAÇÃO EXTERNA"]
[null,"22.1.1","Composição SINAPI",98547,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018","M2",32.61,39.119999999999997,167.75,206.87,0.2223,252.86,1559.29,6686.38,8245.76]
[null,"22.1.2","Composição SINAPI",98563,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018","M2",28.87,16.899999999999999,20.95,37.85,0.2223,46.26,596.36,739.28,1335.53]
[null,"22.1.3","Composição SINAPI",98564,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018","M2",3.74,18.23,34.61,52.84,0.2223,64.59,83.34,158.22,241.57]
[null,"22.1.4","Composição SINAPI",98565,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018","M2",28.87,25.71,29.1,54.81,0.2223,66.989999999999995,907.25,1026.8800000000001,1934]
[null,"22.1.5","Composição SINAPI",98566,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018","M2",3.74,27.03,42.75,69.78,0.2223,85.29,123.56,195.43,318.98]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 22",515.99,3269.8,8806.19,12075.84]
[null,23,null,null,"REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS"]
[null,"23.1",null,null,"SALA 4"]
[null,"23.1.1","Composição SINAPI",87879,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2",4.62,2.4500000000000002,2.2000000000000002,4.6500000000000004,0.2223,5.68,13.84,12.42,26.24]
[null,"23.1.2","Composição SINAPI",87529,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",4.62,17.63,20.7,38.33,0.2223,46.85,99.56,116.89,216.45]
[null,"23.2",null,null,"CAFÉ"]
[null,"23.2.1","Composição SINAPI",87879,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2",17.46,2.4500000000000002,2.2000000000000002,4.6500000000000004,0.2223,5.68,52.29,46.95,99.17]
[null,"23.2.2","Composição SINAPI",87529,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",17.46,17.63,20.7,38.33,0.2223,46.85,376.25,441.77,818]
[null,"23.3",null,null,"ESTACIONAMENTO / ÁREA DE CONVIVÊNCIA EXTERNA"]
[null,"23.3.1","Composição SINAPI",87905,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2",2,5.59,3.26,8.85,0.2223,10.82,13.67,7.97,21.64]
[null,"23.3.2","Composição SINAPI",87775,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2",2,31.16,26.15,57.31,0.2223,70.05,76.17,63.93,140.1]
[null,"23.4",null,null,"MURETA / GRADIL (194,53M)"]
[null,"23.4.1","Composição SINAPI",87905,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2",272.33999999999997,5.59,3.26,8.85,0.2223,10.82,1860.81,1085.19,2946.72]
[null,"23.4.2","Composição SINAPI",87775,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2",272.33999999999997,31.16,26.15,57.31,0.2223,70.05,10372.58,8704.84,19077.419999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 23",266.8,12865.17,10479.959999999999,23345.739999999998]
[null,24,null,null,"REVESTIMENTOS DE FORROS E TETOS"]
[null,"24.1",null,null,"BIBLIOTECA"]
[null,"24.1.1","Composição SINAPI",96114,"FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS","M2",3.53,14.66,64,78.66,0.2223,96.15,63.25,276.14,339.41]
[null,"24.2",null,null,"HALL / C.I.M."]
[null,"24.2.1","Composição SINAPI",96114,"FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS","M2",69.260000000000005,14.66,64,78.66,0.2223,96.15,1241.06,5418.02,6659.35]
[null,"24.3",null,null,"CAFÉ"]
[null,"24.3.1","Composição SINAPI",96114,"FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS","M2",34.33,14.66,64,78.66,0.2223,96.15,615.16,2685.54,3300.83]
[null,"24.4",null,null,"CIRCULAÇÃO EXTERNA"]
[null,"24.4.1","Composição SINAPI",96114,"FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS","M2",19.73,14.66,64,78.66,0.2223,96.15,353.54,1543.42,1897.04]
[null,"24.5",null,null,"ESCADA INTERNA"]
[null,"24.5.1","Composição SINAPI",96114,"FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS","M2",19.73,14.66,64,78.66,0.2223,96.15,353.54,1543.42,1897.04]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 24",480.75,2626.5499999999997,11466.54,14093.670000000002]
[null,25,null,null,"SOLEIRAS E PINGADEIRAS EM GRANITO"]
[null,"25.1",null,null,"CAFÉ"]
[null,"25.1.1","Composição Adaptada","COMP.146","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS E PINGADEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, FIXADA COM ARGAMASSA - CONFORME PROJETO DE PAGINAÇÃO DE PISOS E DETALHES DE ESQUADRIAS.","M",23.58,15.2,103.15,118.34,0.2223,144.65,438.09,2972.97,3410.85]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 25",144.65,438.09,2972.97,3410.85]
[null,26,null,null,"LASTROS E PISOS"]
[null,"26.1",null,null,"CAFÉ"]
[null,"26.1.1","Composição SINAPI",87620,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2",60.17,9.83,20.69,30.52,0.2223,37.299999999999997,722.96,1521.66,2244.34]
[null,"26.1.2","Composição SINAPI",88476,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2",60.17,1.73,17.03,18.760000000000002,0.2223,22.93,127.23,1252.48,1379.7]
[null,"26.1.3","Composição Adaptada","COMP.147","PISO EM PORCELANATO  45 X 45 CM 1ª, RETIFICADO, COR SEMELHANTE AO PADRÃO EXISTENTE - MARCA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE EPÓXI.","M2",60.17,21.86,116.5,138.36000000000001,0.2223,169.12,1607.71,8568.08,10175.950000000001]
[null,"26.1.4","Composição SINAPI",88649,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023","M",14.15,2.39,6.52,8.91,0.2223,10.89,41.34,112.77,154.09]
[null,"26.2",null,null,"CIRCULAÇÃO EXTERNA"]
[null,"26.2.1","Composição SINAPI",87620,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2",28.87,9.83,20.69,30.52,0.2223,37.299999999999997,346.88,730.1,1076.8499999999999]
[null,"26.2.2","Composição SINAPI",88476,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2",28.87,1.73,17.03,18.760000000000002,0.2223,22.93,61.05,600.95000000000005,661.99]
[null,"26.2.3","Composição Adaptada","COMP.185","PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS (GRANITO LEVIGADO 60X60 COR CINZA ANDORINHA, E=2CM COM APLICAÇÃO DE RESINA ÓLEO-HIDROFUGANTE COM INTENSIFICADOR DO EFEITO MOLHADO)","M2    ",28.87,53.92,405.23,459.15,0.2223,561.22,1902.72,14299.68,16202.42]
[null,"26.2.4","Composição Adaptada","COMP.186","RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM  (GRANITO LEVIGADO  COR CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM COM APLICAÇÃO DE RESINA ÓLEO-HIDROFUGANTE COM INTENSIFICADOR DO EFEITO MOLHADO)","M     ",4,10.93,85.95,96.89,0.2223,118.43,53.44,420.23,473.72]
[null,"26.2.5","Composição SINAPI",94990,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M3",12,217.4,513.55999999999995,730.96,0.2223,893.45,3188.74,7532.69,10721.4]
[null,"26.3",null,null,"ESCADA EXTERNA"]
[null,"26.3.1","Composição SINAPI",87620,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2",5.94,9.83,20.69,30.52,0.2223,37.299999999999997,71.37,150.22,221.56]
[null,"26.3.2","Composição SINAPI",88476,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2",5.94,1.73,17.03,18.760000000000002,0.2223,22.93,12.56,123.65,136.19999999999999]
[null,"26.3.3","Composição Adaptada","COMP.185","PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS (GRANITO LEVIGADO 60X60 COR CINZA ANDORINHA, E=2CM COM APLICAÇÃO DE RESINA ÓLEO-HIDROFUGANTE COM INTENSIFICADOR DO EFEITO MOLHADO)","M2    ",5.94,53.92,405.23,459.15,0.2223,561.22,391.48,2942.16,3333.65]
[null,"26.3.4","Composição Adaptada","COMP.186","RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM  (GRANITO LEVIGADO  COR CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM COM APLICAÇÃO DE RESINA ÓLEO-HIDROFUGANTE COM INTENSIFICADOR DO EFEITO MOLHADO)","M     ",1,10.93,85.95,96.89,0.2223,118.43,13.36,105.06,118.43]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 26",2613.4500000000003,8540.84,38359.729999999996,46900.3]
[null,27,null,null,"PINTURA DE PISOS, PAREDES E TETOS"]
[null,"27.1",null,null,"SALA 4"]
[null,"27.1.1","Composição SINAPI",88497,"EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","M2",4.62,10.97,10.93,21.9,0.2223,26.77,61.95,61.72,123.68]
[null,"27.1.2","Composição SINAPI",88485,"FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",4.62,2.02,2.4500000000000002,4.47,0.2223,5.46,11.41,13.84,25.23]
[null,"27.1.3","Composição SINAPI",88489,"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",4.62,4.95,8.3000000000000007,13.25,0.2223,16.2,27.95,46.87,74.84]
[null,"27.2",null,null,"BIBLIOTECA"]
[null,"27.2.1","Composição SINAPI",88496,"EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","M2",3.53,6.13,9.2799999999999994,15.41,0.2223,18.84,26.45,40.04,66.510000000000005]
[null,"27.2.2","Composição SINAPI",88484,"FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",3.53,2.84,2.73,5.57,0.2223,6.81,12.25,11.78,24.04]
[null,"27.2.3","Composição SINAPI",88488,"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",3.53,6.89,9.0500000000000007,15.94,0.2223,19.48,29.73,39.049999999999997,68.760000000000005]
[null,"27.2.4","Composição SINAPI",88497,"EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","M2",42.14,10.97,10.93,21.9,0.2223,26.77,565.04,562.98,1128.0899999999999]
[null,"27.2.5","Composição SINAPI",88485,"FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",42.14,2.02,2.4500000000000002,4.47,0.2223,5.46,104.05,126.19,230.08]
[null,"27.2.6","Composição SINAPI",88489,"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",42.14,4.95,8.3000000000000007,13.25,0.2223,16.2,254.96,427.51,682.67]
[null,"27.3",null,null,"HALL / C.I.M."]
[null,"27.3.1","Composição SINAPI",88496,"EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","M2",69.260000000000005,6.13,9.2799999999999994,15.41,0.2223,18.84,518.94000000000005,785.61,1304.8599999999999]
[null,"27.3.2","Composição SINAPI",88484,"FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",69.260000000000005,2.84,2.73,5.57,0.2223,6.81,240.42,231.11,471.66]
[null,"27.3.3","Composição SINAPI",88488,"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",69.260000000000005,6.89,9.0500000000000007,15.94,0.2223,19.48,583.28,766.14,1349.18]
[null,"27.3.4","Composição SINAPI",88497,"EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","M2",26.78,10.97,10.93,21.9,0.2223,26.77,359.08,357.77,716.9]
[null,"27.3.5","Composição SINAPI",88485,"FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",26.78,2.02,2.4500000000000002,4.47,0.2223,5.46,66.12,80.2,146.22]
[null,"27.3.6","Composição SINAPI",88489,"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",26.78,4.95,8.3000000000000007,13.25,0.2223,16.2,162.03,271.69,433.84]
[null,"27.4",null,null,"CAFÉ"]
[null,"27.4.1","Composição SINAPI",88496,"EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","M2",34.33,6.13,9.2799999999999994,15.41,0.2223,18.84,257.22000000000003,389.4,646.78]
[null,"27.4.2","Composição SINAPI",88484,"FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",34.33,2.84,2.73,5.57,0.2223,6.81,119.17,114.56,233.79]
[null,"27.4.3","Composição SINAPI",88488,"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",34.33,6.89,9.0500000000000007,15.94,0.2223,19.48,289.12,379.75,668.75]
[null,"27.4.4","Composição SINAPI",88497,"EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","M2",30.82,10.97,10.93,21.9,0.2223,26.77,413.25,411.75,825.05]
[null,"27.4.5","Composição SINAPI",88485,"FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",30.82,2.02,2.4500000000000002,4.47,0.2223,5.46,76.099999999999994,92.29,168.28]
[null,"27.4.6","Composição SINAPI",88489,"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",30.82,4.95,8.3000000000000007,13.25,0.2223,16.2,186.47,312.67,499.28]
[null,"27.5",null,null,"FECHAMENTO PLATIBANDA AMPLIAÇÃO CAFÉ"]
[null,"27.5.1","Composição SINAPI",88497,"EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","M2",19,10.97,10.93,21.9,0.2223,26.77,254.76,253.84,508.63]
[null,"27.5.2","Composição SINAPI",88485,"FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",19,2.02,2.4500000000000002,4.47,0.2223,5.46,46.91,56.9,103.74]
[null,"27.5.3","Composição SINAPI",88489,"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",19,4.95,8.3000000000000007,13.25,0.2223,16.2,114.96,192.76,307.8]
[null,"27.6",null,null,"ESCADA INTERNA"]
[null,"27.6.1","Composição SINAPI",88496,"EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","M2",19.73,6.13,9.2799999999999994,15.41,0.2223,18.84,147.83000000000001,223.8,371.71]
[null,"27.6.2","Composição SINAPI",88484,"FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",19.73,2.84,2.73,5.57,0.2223,6.81,68.489999999999995,65.84,134.36000000000001]
[null,"27.6.3","Composição SINAPI",88488,"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",19.73,6.89,9.0500000000000007,15.94,0.2223,19.48,166.16,218.25,384.34]
[null,"27.7",null,null,"ESTACIONAMENTO / ÁREA DE CONVIVÊNCIA EXTERNA"]
[null,"27.7.1","Composição SINAPI",88497,"EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","M2",2.8,10.97,10.93,21.9,0.2223,26.77,37.54,37.409999999999997,74.959999999999994]
[null,"27.7.2","Composição SINAPI",88485,"FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",2.8,2.02,2.4500000000000002,4.47,0.2223,5.46,6.91,8.3800000000000008,15.29]
[null,"27.7.3","Composição SINAPI",88489,"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",2.8,4.95,8.3000000000000007,13.25,0.2223,16.2,16.940000000000001,28.41,45.36]
[null,"27.8",null,null,"SUBSOLO - ADEQUAÇÃO INSTALAÇÃO BEBEDOUROS"]
[null,"27.8.1","Composição SINAPI",88497,"EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","M2",10,10.97,10.93,21.9,0.2223,26.77,134.09,133.6,267.7]
[null,"27.8.2","Composição SINAPI",88485,"FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",10,2.02,2.4500000000000002,4.47,0.2223,5.46,24.69,29.95,54.6]
[null,"27.8.3","Composição SINAPI",88489,"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",10,4.95,8.3000000000000007,13.25,0.2223,16.2,60.5,101.45,162]
[null,"27.9",null,null,"MURETA / GRADIL (194,53M)"]
[null,"27.9.1","Composição SINAPI",88497,"EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","M2",272.33999999999997,10.97,10.93,21.9,0.2223,26.77,3651.71,3638.39,7290.54]
[null,"27.9.2","Composição SINAPI",88485,"FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",272.33999999999997,2.02,2.4500000000000002,4.47,0.2223,5.46,672.42,815.56,1486.98]
[null,"27.9.3","Composição SINAPI",88489,"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",272.33999999999997,4.95,8.3000000000000007,13.25,0.2223,16.2,1647.76,2762.91,4411.91]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 27",567.95999999999992,11416.66,14090.369999999999,25508.41]
[null,28,null,null,"PAVIMENTAÇÃO, MUROS, FECHOS E SERVIÇOS EXTERNOS"]
[null,"28.1",null,null,"GERAL"]
[null,"28.1.1","Composição SINAPI",100576,"REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019","M2",1111.94,0.83,1.82,2.65,0.2223,3.24,1128.07,2473.61,3602.69]
[null,"28.1.2","Composição SINAPI",96399,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3",295.18,4.41,78.989999999999995,83.4,0.2223,101.94,1591.12,28499.47,30090.65]
[null,"28.1.3","Composição Adaptada","COMP.152","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SAIBRO E=20CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.","M3",196.79,3.24,10.61,82.88,0.2223,101.3,779.34,2552.09,19934.830000000002]
[null,"28.1.4","Composição Adaptada","COMP.187","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE","M3",164.39,4.84,115.61,120.48,0.2223,147.26,972.52,23229.97,24208.07]
[null,"28.1.5","Composição Adaptada","COMP.188","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE","M3",54.8,31.4,107.13,138.53,0.2223,169.33,2103.2399999999998,7175.79,9279.2800000000007]
[null,"28.1.6","Composição SINAPI",100574,"ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019","M3",711.16,0.39,1.0900000000000001,1.48,0.2223,1.81,339.01,947.48,1287.2]
[null,"28.1.7","Composição SINAPI",93592,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3555.79,0.17,2.09,2.2599999999999998,0.2223,2.76,738.86,9083.65,9813.98]
[null,"28.1.8","Composição SINAPI",92396,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",112,14.2,51.1,65.3,0.2223,79.819999999999993,1943.95,6995.47,8939.84]
[null,"28.1.9","Composição SINAPI",92398,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2",831,10.029999999999999,57.98,68.010000000000005,0.2223,83.13,10187.780000000001,58892.1,69081.03]
[null,"28.1.10","Composição SINAPI",92392,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2",127.74,4.0999999999999996,97.67,101.77,0.2223,124.39,640.16,15249.86,15889.58]
[null,"28.1.11","Composição SINAPI",94277,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M",175.5,14.14,27.35,41.49,0.2223,50.71,3033.22,5866.95,8899.61]
[null,"28.1.12","Composição Adaptada","COMP.162","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL EM PLACAS DE CONCRETO 40X40CM","M2",0.48,14.59,70.86,85.44,0.2223,104.43,8.56,41.57,50.13]
[null,"28.1.13","Composição Adaptada","COMP.161","PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM VÃOS DE BLOCO DE CONCRETO VAZADO TIPO GRELHA. CONSIDERADO A ÁREA TOTAL DO PAVIMENTO.","M2",127.74,7.06,9.65,16.71,0.2223,20.420000000000002,1102.32,1506.72,2608.4499999999998]
[null,"28.1.14","Composição Adaptada","COMP.153","FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM VÃOS DE BLOCO DE CONCRETO VAZADO, ESPESSURA 4 CM","M3",2.81,43.55,186.39,229.94,0.2223,281.06,149.58000000000001,640.19000000000005,789.78]
[null,"28.1.15","Composição Adaptada","COMP.163","PINTUIRA DE DEMARCAÇÃO DE FAIXAS E SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE VAGA, LARGURA 10CM, UTILIZANDO TINTA BORRACHA CLORADA.","M",150,22.32,14.32,36.65,0.2223,44.8,4092.26,2625.5,6720]
[null,"28.1.16","Composição Adaptada","COMP.164","DEMARCAÇÃO DE VAGA COM PINTURA PARA PCD OU IDOSOS, COM PICTOGRAMA CONFORME PADRÃO INTERNACIONAL, UTILIZANDO TINTA BORRACHA CLORADA","UD",3,132.91999999999999,157.83000000000001,290.75,0.2223,355.38,487.4,578.75,1066.1400000000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 28",1671.7800000000002,29297.390000000007,166359.17000000001,212261.26000000004]
[null,29,null,null,"PAISAGISMO"]
[null,"29.1",null,null,"GERAL EXTERNO"]
[null,"29.1.1","Composição SINAPI",100576,"REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019","M2",659,0.83,1.82,2.65,0.2223,3.24,668.56,1466,2135.16]
[null,"29.1.2","Composição Adaptada","COMP.189","FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA , ESPESSURA 5 CM","M3",32.950000000000003,43.55,186.39,229.94,0.2223,281.06,1753.97,7506.82,9260.93]
[null,"29.1.3","Composição Adaptada","COMP.154","PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS","M2",659,3.44,10.01,13.45,0.2223,16.440000000000001,2770.91,8063.01,10833.96]
[null,"29.1.4","Composição Adaptada","COMP.155","PLANTIO DE ARBUSTO TIPO MORÉIA BICOLOR EM CAVA, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO DE PAISAGISMO.","UD",36,2.2400000000000002,20.239999999999998,22.49,0.2223,27.49,98.57,890.62,989.64]
[null,"29.1.5","Composição Adaptada","COMP.156","PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO CEREJEIRA JAPONESA, MUDA COM ALTURA MÍNIMA DE 1,20M","UD",6,16,97.43,113.43,0.2223,138.65,117.34,714.53,831.9]
[null,"29.1.6","Composição Adaptada","COMP.157","FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO BRANCO E=5CM, SOBRE MANTA GEOTÊXTIL FIXADA AO SOLO","M2",16,1.97,14.48,16.440000000000001,0.2223,20.09,38.53,283.18,321.44]
[null,"29.1.7","Composição Adaptada","COMP.158","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO EM CONCRETO 1,50M DE COMPRIMENTO X 0,45M DE LARGURA X 0,45M DE ALTURA. MODELO BVP 150 NEOREX OU EQUIVALENTE TÉCNICO","UD",7,35.19,913.06,948.25,0.2223,1159.05,301.08999999999997,7812.23,8113.35]
[null,"29.2",null,null,"GERAL INTERNO"]
[null,"29.2.1","Composição Adaptada","COMP.159","PLANTIO DE PALMEIRA RÁFIS - RHAPIS EXCELSA - MUDAS COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 1,50M PLANTADAS EM VASOS FIBRA DE VIDRO 50 X 50CM - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO","UD",4,17.420000000000002,932.01,949.43,0.2223,1160.49,85.17,4556.78,4641.96]
[null,"29.2.2","Composição Adaptada","COMP.160","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO EM MADEIRA MACIÇA 1,50M DE COMPRIMENTO X 0,45M DE LARGURA X 0,45M DE ALTURA.CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.","UD",4,35.19,913.06,948.25,0.2223,1159.05,172.05,4464.13,4636.2]
[null,"29.3",null,null,"GRADIL EXTERNO"]
[null,"29.3.1","Composição Adaptada","COMP.165","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO, COM TELA 5X20CM, FIO Ø 5MM, COM ALTURA DE 2,40M, COM TRATAMENTO QUÍMICO, GALVANIZAÇÃO A QUENTE (70 A 90 G ZN/M2), REVESTIDO EM POLIÉSTER COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL, FIXADA EM POSTES METÁLICOS 4X6CM COM TRATAMENTO QUÍMICO, GALVANIZAÇÃO A QUENTE (70 A 90 G ZN/M2), COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL, COM FECHAMENTO SUPERIOR COM TAMPA METÁLICA OU PLÁSTICA, FIXADO NA MURETA ATRAVÉS DE BASE METÁLICA DE 15X15CM E CHUMBADORES POR TORQUE. POSTES DEVERÃO ESTAR ESPASSADOS A NO MÁXIMO 250CM. REFERÊNCIA EUROCERK LINHA MULTI-USO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.","M2",391.7,42.1,382.91,425.01,0.2223,519.49,20156.419999999998,183327.7,203484.23]
[null,"29.3.2","Composição Adaptada","COMP.166","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO, COM TELA 5X20CM, FIO Ø 5MM, COM ALTURA DE 1,03M, COM TRATAMENTO QUÍMICO, GALVANIZAÇÃO A QUENTE (70 A 90 G ZN/M2), REVESTIDO EM POLIÉSTER COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL, FIXADA EM POSTES METÁLICOS 4X6CM COM TRATAMENTO QUÍMICO, GALVANIZAÇÃO A QUENTE (70 A 90 G ZN/M2), COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL, COM FECHAMENTO SUPERIOR COM TAMPA METÁLICA OU PLÁSTICA, FIXADO NA MURETA ATRAVÉS DE BASE METÁLICA DE 15X15CM E CHUMBADORES POR TORQUE. POSTES DEVERÃO ESTAR ESPASSADOS A NO MÁXIMO 250CM. REFERÊNCIA EUROCERK LINHA MULTI-USO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.","M2",18.82,42.1,502.4,544.5,0.2223,665.54,968.46,11557.05,12525.46]
[null,"29.3.3","Composição Adaptada","COMP.167","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM GRADIL METÁLICO, 6,20 X 3,00M, COM TELA 5X20CM, FIO Ø 5MM, COM ALTURA DE 3,00M, COM TRATAMENTO QUÍMICO, GALVANIZAÇÃO A QUENTE (70 A 90 G ZN/M2), REVESTIDO EM POLIÉSTER COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL, FIXADA EM QUADRO METÁLICO 4X6CM COM TRATAMENTO QUÍMICO, GALVANIZAÇÃO A QUENTE (70 A 90 G ZN/M2), COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL, COM CANTONEIRA PARA CORRER FIXADA EM BASE DE CONCRETO E ROLDANAS DE NYLON 3\". MONTANTES DEVERÃO ESTAR ESPASSADOS A NO MÁXIMO 250CM. REFERÊNCIA EUROCERK LINHA MULTI-USO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.","UD",1,168.4,9305.17,9473.57,0.2223,11579.54,205.84,11373.71,11579.54]
[null,"29.3.4","Composição Adaptada","COMP.168","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM GRADIL METÁLICO, 2,75 X 3,00M, COM TELA 5X20CM, FIO Ø 5MM, COM ALTURA DE 3,00M, COM TRATAMENTO QUÍMICO, GALVANIZAÇÃO A QUENTE (70 A 90 G ZN/M2), REVESTIDO EM POLIÉSTER COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL, FIXADA EM QUADRO METÁLICO 4X6CM COM TRATAMENTO QUÍMICO, GALVANIZAÇÃO A QUENTE (70 A 90 G ZN/M2), COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL, COM CANTONEIRA PARA CORRER FIXADA EM BASE DE CONCRETO E ROLDANAS DE NYLON 3\". MONTANTES DEVERÃO ESTAR ESPASSADOS A NO MÁXIMO 250CM. REFERÊNCIA EUROCERK LINHA MULTI-USO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.","UD",1,105.25,4990.87,5096.12,0.2223,6228.99,128.65,6100.34,6228.99]
[null,"29.3.5","Composição Adaptada","COMP.169","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM GRADIL METÁLICO, 1,20 X 3,00M, COM TELA 5X20CM, FIO Ø 5MM, COM ALTURA DE 3,00M, COM TRATAMENTO QUÍMICO, GALVANIZAÇÃO A QUENTE (70 A 90 G ZN/M2), REVESTIDO EM POLIÉSTER COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL, FIXADA EM QUADRO METÁLICO 4X6CM COM TRATAMENTO QUÍMICO, GALVANIZAÇÃO A QUENTE (70 A 90 G ZN/M2), COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL, COM CANTONEIRA PARA CORRER FIXADA EM BASE DE CONCRETO E ROLDANAS DE NYLON 3\". MONTANTES DEVERÃO ESTAR ESPASSADOS A NO MÁXIMO 250CM. REFERÊNCIA EUROCERK LINHA MULTI-USO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.","UD",1,84.2,3472.37,3556.57,0.2223,4347.2,102.92,4244.28,4347.2]
[null,"29.3.6","Composição Adaptada","COMP.182","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT MOTOR PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO, 1CV - 220V COM CREMALHEIRA EM ALUMÍNIO E DEMAIS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO.","UD",1,204.69,1845.39,2050.08,0.2223,2505.81,250.19,2255.62,2505.81]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 29",29812.130000000005,27818.669999999995,254615.99999999997,282435.77]
[null,30,null,null,"FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO "]
[null,"30.1",null,null,"GERAL"]
[null,"30.1.1","Composição Adaptada","COMP.171","FORNECIMENTO DE PORCELANATO  45 X 45 CM 1ª, RETIFICADO, COR SEMELHANTE AO PADRÃO EXISTENTE - MARCA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. APENAS MATERIAL PARA REPOSIÇÃO FUTURA.","M2",5,0,71.66,71.66,0.2223,87.59,0,437.95,437.95]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 30",87.59,0,437.95,437.95]
[null,31,null,null,"LIMPEZA FINAL"]
[null,"31.1",null,null,"GERAL"]
[null,"31.1.1","Composição Adaptada","COMP.170","LIMPEZA FINAL DA OBRA","M2",1883.6,2.44,1.83,4.2699999999999996,0.2223,5.22,5617.67,4213.25,9832.39]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total item 31",5.22,5617.67,4213.25,9832.39]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAIS",346541.91999999958,1123654.9399999997,1490966.4100000013]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL REFERÊNCIAL",null,null,1490966.41]